## API

| 是否支持 | 属性           | 类型        | 默认值 | 说明                                                         |
| -------- | -------------- | ----------- | ------ | ------------------------------------------------------------ |
| √        | device-position | String      | back       | 前置或后置，值为front, back                                     |
| √        | bindstop       | EventHandle     |    | 摄像头在非正常终止时触发，如退出后台等情况        |
| √         | binderror       | EventHandle     |   | 用户不允许使用摄像头时触发                                             |
| √         | binderror       | EventHandle     |   | 用户不允许使用摄像头时触发                                             |
