硬件与系统函数：共七页。第一页，第二页，第三页，第四页，第五页，第六页，第七页

IsValidLocale | 判断地方标识符是否有效
keybd_event | 这个函数模拟了键盘行动
LoadKeyboardLayout | 载入一个键盘布局
MapVirtualKey | 根据指定的映射类型，执行不同的扫描码和字符转换
MapVirtualKeyEx | 根据指定的映射类型，执行不同的扫描码和字符转换
MessageBeep | 播放一个系统声音。系统声音的分配方案是在控制面板里决定的
mouse_event | 模拟一次鼠标事件
OemKeyScan | 判断OEM字符集中的一个ASCII字符的扫描码和Shift键状态
OemToChar | 将OEM字符集的一个字串转换到ANSI字符集
SetCaretBlinkTime | 指定插入符（光标）的闪烁频率
SetCaretPos | 指定插入符的位置
SetComputerName | 设置新的计算机名
SetCursor | 将指定的鼠标指针设为当前指针
SetCursorPos | 设置指针的位置
SetDoubleClickTime | 设置连续两次鼠标单击之间能使系统认为是双击事件的间隔时间
SetEnvironmentVariable | 将一个环境变量设为指定的值