BroadcastSystemMessage

VB声明
Declare Function BroadcastSystemMessage Lib "user32" Alias "BroadcastSystemMessage" (ByVal dw As Long, pdw As Long, ByVal un As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long
说明
将一条系统消息广播给系统中所有的顶级窗口
返回值
Long，大于零表示成功；-1表示出错。如设置了BSF_QUERY，而且至少有一个消息接收者返回零，那么这个函数返回零
参数表
参数 | 类型及说明
dw | Long，下述常数的一个或多个
BSF_FLUSHDISK | 每次处理完一条消息后，都对磁盘进行刷新（将未存盘的数据存下来
BSF_FORCEIFHUNG | 如目标处于挂起状态，则在设定的超时后到期返回
BSF_IGNORECURRENTTASK | 发送任务不接收消息
BSF_LPARAMBUFFER | lParam指向一个内存缓冲区
BSF_NOHANG | 跳过被挂起的所有进程
BSF_POSTMESSAGE | 投递消息。不与BSF_LPARAMBUFFER和BSF_QUERY兼容
BSF_QUERY | 将消息顺序发给进程，只有前一个返回TRUE时，才进入下一个进程
pdw | Long，下述常数的一个或多个
BSF_ALLCOMPONENTS | 消息进入能够接收消息的每一个系统组件
BSF_APPLICATIONS | 消息到达应用程序
BSF_INSTALLABLEDRIVERS | 消息到达可安装的驱动程序
BSF_NETDRIVERS | 消息到达网络驱动程序
BSF_VXDS | 消息到达系统设备驱动程序
un | Long，消息编号
wParam | Long，由消息决定
lParam | Long，由消息决定。如指定了BSF_LPARAMBUFFER，这就是位于调用进程地址空间的一个内存缓冲区的地址，而且缓冲区的第一个16位字包含了缓冲区的长度

Top