SetDIBits

VB声明
Declare Function SetDIBits Lib "gdi32" Alias "SetDIBits" (ByVal hdc As Long, ByVal hBitmap As Long, ByVal nStartScan As Long, ByVal nNumScans As Long, lpBits As Any, lpBI As BITMAPINFO, ByVal wUsage As Long) As Long
说明
将来自与设备无关位图的二进制位复制到一幅与设备有关的位图里
返回值
Long，执行成功则返回扫描线的数量，零表示失败。会设置GetLastError
参数表
参数 | 类型及说明
hdc | Long，指向一个设备场景的句柄，那个设备场景定义了与设备有关位图（hBitmap）的配置
hBitmap | Long，目标位图的一个句柄。这幅位图绝对不能选入一个设备场景
nStartScan | Long，lpBits数组中第一条扫描线的编号。如lpBI之BITMAPINFOHEADER部分的biHeight字段是正数，那么这条扫描线就会从位图的底部开始计算；如果是负数，就从顶部开始计算
nNumScans | Long，欲复制的扫描线数量
| Any，指向一个缓冲区的指针。这个缓冲区包含了以DIB格式描述的位图数据；这种格式是由lpBI指定的
lpBI | BITMAPINFO，对lpBits DIB的格式和颜色进行描述的一个结构
wUsage | Long，下述常数之一
DIB_PAL_COLORS | 颜色表是一个整数数组，其中包含了与目前选入hdc设备场景的调色板相关的索引
DIB_RGB_COLORS | 颜色表包含了RG颜色
注解
用GetDeviceCaps判断设备是否支持这个函数

Top