设备控制选项的部分列表——参考DeviceIoControl函数

操作 | 参数 | 设置成……
撤消同一个卷的连接 | dwIoControlCode | FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
lpInBuffer | ByVal 0
nInBufferSize | 0
lpOutBuffer | ByVal 0
nOutBufferSize | 0
获得卷压缩属性 | dwIoControlCode | FSCTL_GET_COMPRESSION
lpInBuffer | ByVal 0
nInBufferSize | 0
lpOutBuffer | 用于装载带有COMPRESSION_VALUE_???前缀的一个常数的整数型变量
nOutBufferSize | 2
锁定一个卷 | dwIoControlCode | FSCTL_LOCK_VOLUME
lpInBuffer | ByVal 0
nInBufferSize | 0
lpOutBuffer | ByVal 0
nOutBufferSize | 0
设置卷压缩属性 | dwIoControlCode | FSCTL_SET_COMPRESSION
lpInBuffer | 用于装载带有COMPRESSION_VALUE_???前缀的一个常数的整数型变量
nInBufferSize | 2
lpOutBuffer | ByVal 0
nOutBufferSize | 0
lpBytesReturned | 用于装载操作结果的一个Long型变量
解除对一个卷的锁定 | dwIoControlCode | FSCTL_UNLOCK_VOLUME
lpInBuffer | ByVal 0
nInBufferSize | 0
lpOutBuffer | ByVal 0
nOutBufferSize | 0
核实一个便携式媒体设备的媒体是否存在及可读 | dwIoControlCode | IOCTL_DISK_CHECK_VERIFY
lpInBuffer | ByVal 0
nInBufferSize | 0
lpOutBuffer | ByVal 0
nOutBufferSize | 0
函数返回值 | 如设备可以访问，而且媒体存在，就返回TURE
弹出SCSI设备中的媒体 | dwIoControlCode | IOCTL_DISK_EJECT_MEDIA
lpInBuffer | ByVal 0
nInBufferSize | 0
lpOutBuffer | ByVal 0
nOutBufferSize | 0
格式化设备中的轨道（磁道） | dwIoControlCode | IOCTL_DISK_FORMAT_TRACKS
lpInBuffer | 一个FORMAT_PARAMETERS数据结构，包含了磁道中要格式化的信息
nInBufferSize | FORMAT_PARAMETERS结构的长度
lpOutBuffer | ByVal 0
nOutBufferSize | 0
判断一个设备的属性 | dwIoControlCode | IOCTL_DISK_GET_DRIVE_GEOMETRY
lpInBuffer | ByVal 0
nInBufferSize | 0
lpOutBuffer | 一个DISK_GEOMETRY数据结构，用于装载与磁盘驱动器有关的信息
nOutBufferSize | DISK_GEOMETRY结构的长度
判断驱动器的分区布局情况 | dwIoControlCode | IOCTL_DISK_GET_DRIVE_LAYOUT
lpInBuffer | ByVal 0
nInBufferSize | 0
lpOutBuffer | 一个DRIVE_LAYOUT_INFORMATION结构，后面跟随一个或多个PARTITION_INFORMATION结构，用于装载与磁盘驱动器布局有关的信息
nOutBufferSize | 分配的缓冲区大小
判断驱动器支持的媒体类型 | dwIoControlCode | IOCTL_DISK_GET_MEDIA_TYPES
lpInBuffer | ByVal 0
nInBufferSize | 0
lpOutBuffer | 一个DISK_GEOMETRY数据结构数组，用于装载与磁盘驱动器支持的媒体有关的信息
nOutBufferSize | 输出缓冲区的长度
取得与一个分区有关的信息 | dwIoControlCode | IOCTL_DISK_GET_PARTITION_INFO
lpInBuffer | ByVal 0
nInBufferSize | 0
lpOutBuffer | 一个PARTITION_INFORMATION结构，用于装载与分区有关的信息
nOutBufferSize | 分配的缓冲区大小
在设备中装载媒体 | dwIoControlCode | IOCTL_DISK_LOAD_MEDIA
lpInBuffer | ByVal 0
nInBufferSize | 0
lpOutBuffer | ByVal 0
nOutBufferSize | 0
允许或禁止媒体拆卸 | dwIoControlCode | IOCTL_DISK_MEDIA_REMOVAL
lpInBuffer | 一个PREVENT_MEDIA_REMOVAL数据结构，其中包含的信息用于决定允许或禁止媒体拆卸
nInBufferSize | PREVENT_MEDIA_REMOVAL结构的长度
lpOutBuffer | ByVal 0
nOutBufferSize | 0
判断一个驱动器的性能 | dwIoControlCode | IOCTL_DISK_PERFORMANCE
lpInBuffer | ByVal 0
nInBufferSize | 0
lpOutBuffer | 一个DISK_PERFORMANCE数据结构，用于装载与驱动器性能有关的信息
nOutBufferSize | 已分配的缓冲区的大小
控制数据流中一个调制解调器状态数据的外观 | dwIoControlCode | IOCTL_SERIAL_LSRMST_INSERT
lpInBuffer | 一个字节变量。如果不为零，则使用换码字符。如果为零，则禁止显示内部状态
nInBufferSize | 1
lpOutBuffer | ByVal 0
nOutBufferSize | 0

Top