UdTools1.2.1.0_20090928（国庆版）
    1.优化容量设置
    2.修改了16位小PAGE的FLASH
UdTools1.2.0.9_20090827
    1.提升了端口管理方式，端口管理自能化
    2.修改6208E支持每个块256页flash(MT29F16G08CBABA: 2C480446)
    3.修改了小page升大容量时INI配置参数
    4.优化16位flash支持
UdTools1.2.0.8_20090803
    更新了flashconfig文件
UdTools1.2.0.8_20090724
    对各个版本主控的兼容作了优化
UdTools1.2.0.7_20090715
    兼容了MW8208的容量设置功能
UdTools1.2.0.6_20090608
    1.优化了级别9扫描功能
    2.优化了容量升级处理（全面扫描）
UdTools1.2.0.5_20090416
    1.增加新的flash K9GBG08U1M(ECD514B6),H27UCG8V5MTR(ADD755B6),MT29F8G08BAA(2CD3D195),MT29F8G08MAD(2CD384A5),
      MT29F128G08TAA(2CD9D53E),JS29F32G08AAMD2-ES(89D7943E),TH58NVG2D3BTG00(98DC8095)
    2.优化容量升级处理
UdTools1.2.0.4
    内部测试版本
UdTools1.2.0.3_20090306
    正式发布版本
UdTools1.2.0.2 beta_20090302
    1.增加新flash K9F8G08U0M(ECD310A6),K9WBG08U1M(ECD551A6),K9GAG08U0M1(ECD59436),
      K9GAG08U0D(ECD59429),K9MDG08U5M(ECD755B6),MT29F32G09CFAAA(2CD7943E)
    2.优化了34nm flash处理方式
    3.优化了6208E三个盘分区后再升级的问题
UdTools1.2.0.1_20090107
    1.增加新制程34nm flash_MT29F32G08CBAAA(2CD7943E),增加K9MDG08U1M_16GB flash支持
    2.优化了东芝所有flash的量产速度和读写速度，支持了多plane管理。
    3.优化了多个一起量产，量产出来后容量计算问题
    4.增加了升级提示两个容量（实际容量^虚拟容量）
UdTools1.0.5.2_20081223
    1.针对某些较特殊的flash优化了扫描策略
    2.优化了量产工具和操作系统的配合
UdTools1.0.5.1_20081211
    1.优化了MW6208E，8208主控之间的互换性
    2.添加K9W4G08U1M（ECDAC115）flash 
UdTools1.0.5.0_20081202
   1.增加了新的flash JS29F16G08CANC2(89D3D195)
   2.增加了扫描模式，目前为三种，默认\速度优化\容量优先
   3.修改上一版升级的问题
UdTools1.0.4.9_20081119
    1.ECC数全部打开，可以调节到5bit
    2.周期的描述改为自动检测，高速（0x0000）、中速（0x1010）、低速（0x1111）、慢速（0x1313）
    3.优化了扫描模式，重新定义了扫描模式，默认为速度最快，增加智能处理
    4.提高了量产速度和读写速度
    5.进度条作了调整，不显示时间，只显示百分数，最后显示时间
UdTools1.0.4.8_20081107
    1.对分区作了调整，只支扶持第一个分区做加密区
    2.修改了用6208E无logo量产后高格失败问题
    3.添加了HY27UA08T2MTR（ADD514B6），MT29F32G08TAA1（2CD595A5），JS29F32G08FANC1（89D5D12E）




