Некоторые настройки (например, разгон и управление кулером) не могут независимо настраиваться на первичной и вторичной головах двухголовых видеоадаптеров и доступны только для основной головы. Для таких настроек по умолчанию RivaTuner дублирует интерфейс пользователя вторичных голов настройками основной головы. Можно использовать данное значение для переопределения этой стратегии.
