Это значение определяет минимальное пороговое значение частоты MPLL для срабатывания эвристического алгоритма распознавания ложной DDR памяти. Частоты меньше пороговой никогда не будут распознаваться алгоритмом как удвоенные.
