RivaTuner будет округлять частоты в модуле низкоуровневого разгона до первого знака после запятой когда это значение установлено в 1.
В противном случае все знаки после запятой будут просто отбрасываться при отображении.