По умолчанию RivaTuner ограничивает максимальное значение опорного делителя MPLL значением 6 при превышении частотой памяти порога 250МГц и ограничивает его значением 2 когда частота выше 340МГц. Вы можете заставить RivaTuner игнорировать эти ограничения установкой этого значения в 0.
Это увеличит точность генерации частоты, но может привести к понижению стабильности системы.
