По умолчанию RivaTuner следует спецификациям AGP 3.0 и никогда не использует устаревшие значения битов SBA_ENABLE видеоадаптера и северного моста для определения текущего состояния SBA.
Тем не менее, Вы можете заставить RivaTuner использовать типичное для AGP 2.0 распознавание состояния SBA путём установки данного значения в 1.
