Эта битовая маска позволяет разблокировать режимы чтения (бит 0) и записи (бит 1) для автоматического правила управления скоростью кулера для совместимых с LM63 и ADT7473 контроллеров кулера. Установите это значение в 3 для получения полного доступа к параметрам автоматического правила управления скоростью кулера.
