Это значение позволяет Вам регулировать задержку (в микросекундах) между отключением обновления видеовыхода и программированием MPLL при использовании режимов нормальной/средней/высокой точности генерации частот.
