Некоторые контроллеры кулера (например, ADT7473) имеют задержку перед фактическим изменением цикла работы кулера после его переключения из автоматического режима работы в ручной либо наоборот. 
Поэтому RivaTuner выполняет зависящую от типа контроллера задержку между применением новых настроек кулера и обновлением интерфейса пользователя. Вы можете использовать данное значение для переопределения величины этой задержки (в 500мс единицах).