Это значение определяет интервал опроса источников модуля мониторинга в миллисекундах. Допустимый диапазон изменения интервала: [10;5000] мс.

Внимание! Уменьшение интервала приводит к повышению загрузки центрального процессора.