Это значение задаёт количество повторов для процедуры распознавания внешних I2C контроллеров кулера. Распознавание внешних I2C контроллеров может полностью отключаться заданием нулевого количества повторов.