RivaTuner проверяет это значение при восстановлении частот при выходе из спящего режима под Windows 2000/XP. Тактовые частоты будут восстановлены немедленно после входа в операционную систему если это значение равно 1, в противном случае они будут восстановлены после первой смены видеорежима.
