Вы можете использовать данный патч-скрипт при наличии проблем со сбросом частот графического процессора и памяти при разгоне из под Windows 2000. 
Это известная ошибка драйверов Detonator под Windows 2000 и она была исправлена в Detonator 12.90. Из-за неправильного алгоритма валидации частоты видеопамяти функция драйвера NvXTInit всегда сбрасывала частоту видеопамяти в исходное значение, когда она превышала значение 400МГц. Проблема была вызвана ошибкой в распознавании типа видеопамяти. 
Драйвера Windows 9x используют следующие интервалы валидации частоты памяти при применении параметров разгона в автозагрузке:

80-400 МГц для видеоадаптеров с SDR памятью
80-800 МГц для видеоадаптеров с DDR памятью

Драйвер Windows 2000 не распознавал тип видеопамяти корректно, поскольку в нём проверялся только PCI DeviceID GeForce256 DDR. Поэтому все остальные DDR видеоадаптеры распознавались драйвером как SDR, вследствие чего использовался неправильный интервал для валидации частоты. 
Если Вы не хотите использовать драйвера версии 12.90 или старше, Вы можете использовать для решения проблемы этот патч-скрипт. Он внесёт изменения в драйвер и заставит его использовать диапазон 80-800МГц вне зависимости от типа видеопамяти.