Это значение позволяет Вам ввести произвольный инициализационный скрипт, который будет исполняться загрузочным демоном RivaTuner прямо перед применением настроек автозагрузки. Опытные пользователи могут использовать скрипт для доступа к некоторым опасным функциям настроек, не включенным в пользовательский интерфейс RivaTuner из соображений безопасности. Скрипт может содержать очередь следующих команд:

[b]wr[reg],[data][/b] - записывает [b][data][/b] в регистр [b][reg][/b]
[b]ar[reg],[data][/b] - считывает регистр [b][reg][/b], комбинирует его по AND с [b][data][/b] и записывает обратно
[b]or[reg],[data][/b] - считывает регистр [b][reg][/b], комбинирует его по OR c [b][data][/b] и записывает обратно
[b]xr[reg],[data][/b] - считывает регистр [b][reg][/b], комбинирует его по XOR c [b][data][/b] и записывает обратно
[b]wp[reg],[data][/b] - записывает [b][data][/b] в PLL регистр [b][reg][/b]
[b]ap[reg],[data][/b] - считывает PLL регистр [b][reg][/b], комбинирует его по AND с [b][data][/b] и записывает обратно
[b]op[reg],[data][/b] - считывает PLL регистр [b][reg][/b], комбинирует его по OR c [b][data][/b] и записывает обратно
[b]xp[reg],[data][/b] - считывает PLL регистр [b][reg][/b], комбинирует его по XOR c [b][data][/b] и записывает обратно
[b]wm[reg],[data][/b] - записывает [b][data][/b] в MC регистр [b][reg][/b]
[b]am[reg],[data][/b] - считывает MC регистр [b][reg][/b], комбинирует его по AND с [b][data][/b] и записывает обратно
[b]om[reg],[data][/b] - считывает MC регистр [b][reg][/b], комбинирует его по OR c [b][data][/b] и записывает обратно
[b]xm[reg],[data][/b] - считывает MC регистр [b][reg][/b], комбинирует его по XOR c [b][data][/b] и записывает обратно
[b]wi[bus],[dev],[reg],[data][/b] - записывает [b][data][/b] в регистр [b][reg][/b] I2C устройства [b][dev][/b] на I2C шине [b][bus][/b]
[b]ai[bus],[dev],[reg],[data][/b] - считывает регистр [b][reg][/b] I2C устройства [b][dev][/b] на I2C шине [b][bus][/b], комбинирует его по AND с [b][data][/b] и записывает обратно
[b]oi[bus],[dev],[reg],[data][/b] - считывает регистр [b][reg][/b] I2C устройства [b][dev][/b] на I2C шине [b][bus][/b], комбинирует его по OR c [b][data][/b] и записывает обратно
[b]xi[bus],[dev],[reg],[data][/b] - считывает регистр [b][reg][/b] I2C устройства [b][dev][/b] на I2C шине [b][bus][/b], комбинирует его по XOR c [b][data][/b] и записывает обратно