Это значение контролирует работу эвристического алгоритма распознавания плат с ложной DDR памятью. Установите это значение в 1 для форсированной активизации алгоритма и форсированного распознавания частоты MPLL как некорректно удвоенной. Установите его в 0 для форсированного отключения алгоритма и отображения реальной частоты MPLL при любых условиях.
