Этот плагин предоставляет модулю мониторинга источники [b][cff]Температура ядра[/c][/b], [b][cff]Температура окружения[/c][/b], [b][cff]Цикл работы кулера[/c][/b], [b][cff]Скорость кулера[/c][/b] и источники напряжений для графических адптеров с Fintek F75373S и совместимыми с ним сенсорами. Напряжения отображаются как [cff][b]Vcc[/b][/c] и сырые входные напряжения [cff][b]V1[/b][/c] - [cff][b]V3[/b][/c] если видеоадаптер отсутствует в базе данных калибровки напряжений плагина, в противном случае плагин автоматически ставит в соответствие входным напряжениям значения [b][cff]Vcc[/b][/c], [b][cff]AGP Vddq[/b][/c], [b][cff]Vcore[/b][/c] и [b][cff]FB Vddq[/b][/c] и выполняет калибровку отображаемых значений.

[b]Подсказки:[/b]
-Совместимые с F75373S сенсоры используются на видеоадаптерах серий ASUS V9999 и X800.
-В силу недочётов дизайна VGA BIOS ASUS, некоторые модели ASUS, оснащённые сенсорами F75375S, не могут сообщать корректную температуру ядра без установки ASUS SmartDoctor. Для обхода этой проблемы плагин предоставляет Вам режим [b][cff]калибровки BJT[/b][/c], выполняющий такую же калибровку сенсора как SmartDoctor. Для включения калибровки можно установить в 1 поле [cff][b]CalibrateTemperatureBJT0[/b][/c] в секции [cff][b]Settings[/b][/c] файла F75373.cfg.
