  地球资源卫星如何装备　 
　　空间遥感技术应用在地球资源卫星上，要根据重点不同而装备不同的设备，一般有以下三大类：
　　一类是常规摄影仪器，主要是可见光摄像机；二类是非常规摄像仪器，从可见光扩大到红外线和紫外线仪器，采用摄影方法把这些图像信息拍摄下来；三类是非摄影式遥感仪器，遥感的范围已涉及电磁波谱更广阔的频段，而必须采用非常规成像系的电视摄像技术和光机扫描成像技术。 
　　一、可见地物尽收眼底 
　　光学照相机是地球资源卫星常备的、基本的装备，一般有：
　　——全景扫描照相机：相机焦距约0.6至1米，最长的为2.45米。前苏联1975年9月发射的第四代卫星光相机镜头焦距达3.8米，胶片解像率约40～100线对/毫米，地面分辨力由12米逐步改变到0.2米。拍摄的胶片也可在卫星上自行干冲洗，然后转换成电信号传回地面。 
　　——中低分辩率扫描相机：这种扫描相机装有中、低分辨率的两个镜头，两者所摄图像同时录制在一个胶片上，图像信息利用一副6．1米左右直径可展开的天线传输给地面站。地面分辨力为0.3米。 
　　——大功率反射式望远镜：这种望远镜的相机可拍摄可见光和红外谱段的地面图像，主镜直径近5米，光学镜头焦距2.4米，地面分辨力为0.10米。 
　　——星空相机：星空相机是拍摄恒星照片的相机，是在地探卫星上与地物相机配套的，用来确定地物相机拍摄的方位，从而相对确定地探拍摄中心照片数据。
　　二、红紫外多谱摄影
　　所谓“非常规摄影仪器”，是指感光底片只记录被拍摄物体部分光波强度的摄影，如：红外摄影、紫外摄影，可见光多谱段摄影等。 
　　——红外摄影机：它可以在暗夜或透过薄云和烟雾探测拍摄到各种物体。美国“陆地卫星-5”号地球资源卫星上的红外多光谱扫描仪，可观测记录运行在700公里高的轨道两侧较宽地面景物的光谱信息，其分辨力为80米，还有扫描范围较小而分辨力较高的，包括远红外的“专题测绘仪”，其分辨力达30米，且包含的红外谱段多，可根据红外摄影机的图像得到许多信息，如农作物估产、土壤调查、洪水灾害估计、资源考察、水源探寻和城市环境监测等。红外摄影机的缺点是：红外照片不如常规摄影机照片清晰；不能穿透较厚的云层拍摄；感光乳剂不能对中远红外感光。
　　 ——紫外摄影机：由于大气层对紫外光具有强烈的吸收和散射作用，所以在电磁波谱中，紫外线是利用最少的，但自然界有些物体如碳酸盐岩石、混凝土、金属、雪等对紫外线都具有较高的反射率，因此用紫外线摄影也很有必要。 
　　——多光谱段摄影机：所谓“多光谱段摄影机”就是利用同一部相机带上不同的颜色滤光片的多个镜头，对同一地区进行不同光谱波段的分解影像，可测出更多的目标，获得更准确的地表物体性质的照片。1962年美国和前苏联都分别研制成了九镜头多光谱段照相机，可在0.375至0.9微米的摄影波段内，同时对同一地域拍摄九张波段不同的照片。1965年又研制成一种多谱段彩色合成系统。可获得更清晰、更丰富多采的地物照片。 
　　三、云遮雾障，全然无碍 
　　所谓“非摄影式遥感仪器”，就是指电子红外扫描仪和侧视雷达等仪器。因为常规摄影和非常规摄影所用的胶片，其感光乳剂对较长波长的目标不能辐射感光，就是说在近红外波长以外的长波辐射目标拍摄不到照片：故必须使用非摄影式的遥感仪器。 
　　——红外扫描仪：这种仪器不同于红外摄影，而是像电视机一样，随着扫描仪的转动，一点一点，一行一行地扫描，接收地物不同部位红外辐射能量。把接收到的这些强弱不同的光信号，经过红外探测器转变为强弱不同的电信号，然后经过放大，再由电光转换器将电信号转变为强弱不同的光点。这些光点被逐一扫描在感光胶片再制成照片，就可成为人眼能看的图像照片了。这种记录的热辐射分布情况的照片，就叫红外热图像。这种红外扫描仪的优点：一是无需可见光照明，昼夜均可进行红外照相。二是无需发射电磁波，即被动地接受物体的热辐射，不受人为因素的干扰，保密性好。其缺点是照片清晰度低，且遇较厚云层仍无法录取到清晰图像。 
　　——合成孔径雷达成像仪：这种雷达使用微波波段，比红外光更长，不但可穿透云雾，且可主动对目标发射电波。因此它可无需可见光照明，能全天候、全天时地识别小至1米的目标。它能以每秒数10亿比特的速度产生原始数据，像元分辨率为0．3米。这种雷达可装在卫星的侧旁，在轨道侧面探视地面(故又称“侧视雷达”)，就可获得一个地域内地物的立体图像。 
　　除一般装有上述探测遥感仪器外，地球资源卫星还有一些新型高技术探地仪器，如非成像式的遥感仪器。它对目标的探测不用图像显示，而是靠数字显示。包括雷达高度计、雷达散射计、微波辐射计、激光散射计以及“弗琅荷费谱线”检别器等。 
　　正因为地球资源卫星上装有这么多品种繁杂、性能高超、功能多样、精密可靠的探测仪器设备，才能使它对地球资源探测的一清二楚，为人们提供各种各样的地球资源数据。 

