  将健康家具引入家庭　
　　随着生活水平的提高和消费观念的转变，人们对生存环境和自身健康日益关注。我们欣喜地发现：“以人为本”的观念深入人心，健康消费正日益成为一种新的时尚。作为家具产业的一个重要组成部分，健康家具成为21世纪家具业发展的主流。 

　　对健康家具的理解
　　什么是健康家具呢？就是能够满足使用者的特定需要，有益于使用者的健康，没有对人体毒害和伤害的隐患，在生产过程中有严格的尺寸标准，按人体工程学原理设计的家具。这种家具应该具备如下特点：
　　——家具用料是倾向自然的，本身不含有害物质。
　　——产品按人体工程学设计，以人为本，不但重视人体在静态条件下生理状况，而且研究人体在动态条件下生理状况。在正常使用和偶尔误用情况下不会对人体产生不利影响和伤害。
　　——设计生产中尽可能延长产品使用周期，让其更为耐用，减少再加工中的能源消耗。
　　——设计出的产品要品位高，应具有文化底蕴和科技含量。

　　健康家具的尺寸
　　健康家具一定要合乎标准才能有利于人体的健康。对于桌椅类的高度，国家已有标准规定。其中，桌类家具高度尺寸标准可以有700毫米、720毫米、740毫米、760毫米四个规格；椅凳类家具的座面高度可以有400毫米、420毫米、440毫米三个规格。另外还规定了桌椅配套使用标准尺寸，桌椅高度差应控制在280至320毫米范围内。
　　正确的桌椅高度应该使人在坐时保持两个基本垂直：一是当两脚平放在地面时，大腿与小腿能够基本垂直。这时座面前沿不能对大腿下平面形成压迫。二是当两臂自然下垂时，上臂与小臂基本垂直，这时桌面高度应该刚好与小臂下平面接触。这样就可以使人保持正确的坐姿和书写姿式。如果桌椅高度搭配的不合理，会直接影响人的坐姿，不利于使用者的健康。为此，写字桌台面下的空间高不小于580毫米，空间宽度不应小于520毫米。
　　至于沙发类尺寸，单人沙发座前宽不应小于480毫米，座面的深度应在480至600毫米范围内，座面的高度应在360毫米至420毫米范围内。
　　挂衣柜类的高度方面，挂衣杆上沿至柜顶板的距离为40毫米至60毫米，大了浪费空间；小了则放不进挂衣架。挂衣杆下沿至柜底板的距离，挂长大衣不应小于850毫米。衣柜的深度主要考虑人的肩宽因素，一般为600毫米，不应小于500毫米,否则就只有斜挂才能关上柜门。
　　对书柜类也有标准，调板的层间高度不应小于220毫米。小于这个尺寸，就放不进32开本的普通书籍。搁板层间高一般选择300毫米至350毫米。

　　健康家具的人体工程学原理
　　无论是读书写字，还是使用电脑、打字机，以及工厂里的桌面加工、装配等桌面作业，现有的作业面形状（包括矩形、弧形等等）不合理的原因，关键在于不能给使用者提供合适的肘部及前臂的支撑。要解决这个问题，就必须改变现有作业面的形状，尤其是改变传统的矩形模式。
　　现在有了一种按照人体工程学原理设计的带有支肘板（折叠式及推拉式）的桌面结构的新技术，当把左、右两块肘板都打开时矩形（或弧形等等）桌面靠近人体的一侧就变成了凹形结构，即两端支肘板凸出，处于人的腰部的两侧，中间凹进，人的腰部可以宽松地进入桌边的凹入部位，此时上臂放在支肘板的桌面上，处于向前内斜放的水平位置。人们在带有支肘板的桌面上进行各种类型的桌面作业时，第一，有了合适的肘部支撑之后可以使人体保持合理的操作坐姿，既能采取直立或稍向前倾的坐姿，避免了弯腰驼背，对某些桌面作业还可以采用稍向后倾的坐姿，舒服地倚靠在座椅的靠背上。操作者有多种可供选择的坐姿，可以经常变换姿势以减轻疲劳。合适的肘部支撑不仅使坐姿端正、稳定，同时也使桌面作业更加端正，例如写字时可以由左到右平直地写了。第二，肘部有了可靠的支撑，使人在进行桌面作业时，上身的有关部位，包括颈、肩背、腰、手臂、手腕以及手等部位的肌肉都很放松，感觉比较舒适，减轻了肌肉的疲劳、疼痛与劳损。
　　从视力健康的角度来讲，坐姿稳定，使视距保持在合理的范围之内，避免了视距过短的普遍现象，这对于保护视力、预防近视非常有益。
　　当然，带有支肘板的桌面结构，从反面的角度来说，肘部支撑会影响肘及手臂的运动，桌面作业时感到不太灵活。但是，多数桌面作业时双肘的活动范围本身就不是很大，所以这种桌面结构对运动的妨碍并不明显，综合来看，还是利大于弊。
　　随着科学技术的进步，以坐姿进行桌面作业成为未来劳动者的主要工作姿势，带有支肘板的桌面结构更有益于健康的工作环境、学习环境和休息环境。

　　健康家具的安全
　　从生产者的角度来看健康家具产品要特别注意其安全可靠性，例如：衣橱要按标准生产，有足够的深度；上下组合的要有锁紧手段，层板有足够的承受力，负重时不会向下弯。抽屉不应整个拉出。餐台的平衡要求很高，根据标准，台边受力30千克时台桌不应翻倒，台面如有玻璃时应该有固定胶垫以防走位，台角浑圆以免碰伤。折叠台应有开关锁，以防小儿被夹等安全工艺措施。
　　从消费者的角度来说，应该如何选择安全家具呢？（1）稳定。应选择底部较阔，平稳贴地，不左摇右晃的产品；（2）结实。单薄的家具受重力会变形。接合部位易移位造成使用时摇摆。单层单薄使用时易下弯，造成开关橱门不畅。单薄的家具更多的可能造成木楼的断裂致使严重事故；（3）危险陷阱。有尖角及利边或一些足以构成受伤的间隔、空位。例如床、床梯空位，儿童身体能穿过头而不能通过原空位；（4）结构。家具各部位不应有裂纹，接合部分应紧密，不应有出头的螺钉，不应在结合部位使用钉子，而应是榫槽结构；（5）装配。每一部位包括配件应妥善装嵌，螺丝上紧，开关、锁具都要容易使用。
