明天我们如何上网？
　　那个每天在我们台子上尖叫的Modem显然已不能满足宽带接入的需求了。现在是应该换一种上网方式的时候了。 
　　用来代替56Kbps Modem的产品的的确不少，有ISDN、xDSL、Cable Modem等。那么我们到底应该采用什么方式呢？被认为是高速上网方式之一的ISDN只有在中国红火过。它的速率可以达到128kbps，但却落后于Cable Modem和xDSL。ISDN比较昂贵，并且用得越多，费用越高。且现在看来，128kbps是解决不了问题的。xDSL包括ADSL、RADSL、HDSL、VDSL等，现在我们可以得到的只有ADSL。
　　在普通电话线上运行的ADSL可以达到8Mbps的下行速度和1.5Mbps的上行速度，但这有条件：从用户到电话公司交换机的线路要在1-2km以内；线路质量优秀；并且使用电话公司指定的ADSL Modem。否则：以上速度只是理论数值，普通用户无法达到。就如没有以56Kbps连线的V.90 Modem一样。
　　新出台的G.Lite标准放宽了上述苛刻的线路条件，并且可以使你像买V.90 Modem那样自由地买你喜欢的ADSL Modem，但这一切的便利是以牺牲速度为代价的。G.Lite标准将1.5mbps的下行速度和348kbps的上行速度预定为最大速度。小于那些最大速度的“速度自适应(Rate Adaptive)”也是该标准的一部分。所以，ISP可以限定用户真正的可用带宽。利用有线电视网络的Cable Modem可以提供至少30Mbps的带宽，但是你不得不与你的左邻右舍（不大于500户）分享这30Mbps。注意，决不要以为：你得到的带宽=总带宽/用户数，用过共享式局域网的人一定知道：用户实际使用带宽>>总带宽/用户数。因为并不是每人都在同一时候占用网络，而且供应商可以根据网络流量动态分配多个频率供数据传输。如此一来，总带宽就将成倍增加。而且，供应商还可以缩小服务区（即原本500户共享，现在缩小到50户共享），以提高速度。
　　无论是ADSL还是Cable Modem都可能要求你重新装修你的房子，他们一般都需要重新布线。不要相信无须重新布线的宣传，这在中国的大多数地方无法实现！你家的电话有分机，对你来说，安装ADSL就可能麻烦一些。就算是没有分机，不标准的电话线或干扰过大的电话线仍然会造成不少困难。而有线电视网本来就不合格，要全部更换。如果你在装修房屋时重新安装那些线路，使用标准的75欧同轴电缆；为一个以上的插口安装了分配器；每个插口到进户线中的分配器不算太多，你可能可以免去开墙之灾。但有线电视台可能强迫你重新布线（无论是否需要）。Cable Modem的费用必定低于ADSL，但速度决不会慢。
　　美国Sprint公司提供的512Kbps的ADSL接入每月大约52.99美元，1.5mbps每月109.99美元。Bell Atlantic的价格是512Kbps每月49.95美元，1.5mbp每月99.95美元，7mbps每月189.95美元。但AT&T的Cable Modem上网服务每月仅39.99美元，共享30mbps。据称平均速度在1.5mbps以上。美国的有些地方对ADSL(G.lite 1.5 mbps)和Cable Modem的速度做了比较，发现ADSL在白天较晚上慢，而Cable Modem晚上比白天慢。但无论何时，两者之间的差距不超过100kbps。可见两者的速度可谓势均力敌。可见，Cable Modem的价格显然低于ADSL（以上价格均为包月价格。在当地，拨号上网价格一般为2-4美元/小时；或20美元包月）。在我国，ADSL的价格简直是天价，50元/月+N*(20元/小时），这种计时的方式在外国根本无法得到。当然，是因为极其昂贵，ISP怕失去用户，不用这样的收费方式，才无法得到。不过，可以告诉大家的是：Cable Modem是没有办法来按时间收费的。因为Cable Modem在你打开计算机时就已经连网，若还是计时收费，那么网络使用费就变成计算机使用费了。而收网络流量费需要每个用户分配一个固定的IP地址，这在公司、学校中很容易实现，但到了家里呢？没有网管的约束，人们完全可以任意设置IP地址而使自己的费用记到了人家的头上，而且网络会产生冲突，造成瘫痪。
　　关于IP地址的问题，有人担心：IP地址要不够用了！其实，这完全可以由虚拟IP地址的方法来解决。即为你分配一个在INTERNET上不存在的IP地址(如10.x.x.x、172.16.x.x-172.31.x.x和192.168.x.x)，这些地址是INTERNET预留的，永远不在INTERNET上分配。所以ISP可以为你分配一个这样的地址，当你访问INTERNET时，由专门的路由器将其翻译成一个合法的地址，得到的结果还是由那个路由器转发给你，其过程类似通过Proxy访问INTERNET。而ISP只需为此路由器提供1个IP地址就可以了。如此，你可以透明地访问INTERNET，而INTERNET上的其他主机将无法主动地访问你，包括Haker们，他们无法主动攻击你了，除非你自己引狼入室。其实，环球网络在得到61.x.x.x的地址之前已经使用该方法多时了；许多公司、学校、可能还有你正在使用的网络也采用这种方法，解决IP不足问题，但你根本感觉不到这一点。综上所述，可以这样认为：对于对价格承受能力不高的家庭用户来说，低价高速的Cable Modem是最佳选择；而8mbps的ADSL对一些需要大量带宽的公司将是不错的选择，但G.lite相对来说没有竞争力。
　　有一个数据可以参考，在美国，Cable Modem的用户数目目前10倍于ADSL的用户数。不要忘记最重要的一点，xDSL运行在无屏蔽的普通电话线上，带宽有限，现存的最快的VDSL也只有达到30mbps左右。而Cable Modem的线路是屏蔽线路，有很大潜力，可升级。据说只要使用更复杂一点的一种调制方式，Cable Modem就可以运行于64mbps，这种新方式估计5年左右就可以实现。届时Cable Modem的速度可能会像300bps MODEM到56Kbps MODEM那样提高。而最终收益者当然是Cable Modem用户。 
 