索引
斜线0
斜线0
A.G.M. (IBM)
A.G.M. (IBM)
校准垂直线
校准打印输出中的垂直线
打印自检
自动回车（回车）
自动回车（回车）
自动接口等待时间
自动接口等待时间
自动换行
自动换行
自动切纸
自动切纸
使用切纸功能
内置字体
电子部分
斜体表国际字符集
列表
电子部分
按钮
使用操作面板
蜂鸣器（报警器）设置
蜂鸣器（嘟嘟声）
取消打印
取消打印
字符表
字符表
清洁打印机
清洁打印机
客户机
设置客户机
对于Windows 7, Vista, XP或 2000
设置客户机
客户支持
寻求帮助
连续纸
装入
装入连续纸
卸下
取出连续纸
使用切纸功能
从切换
切换到单页纸
切换到
切换到连续纸
操作面板
指示灯
使用操作面板
操作面板
使用操作面板
使用错误指示灯
按钮
使用操作面板
面板。
使用操作面板
客户支持
寻求帮助
缺省设置
更改
更改缺省设置
改更锁定模式设置
选项列表
缺省设定方式
驱动程序（打印机驱动程序）
关于打印机软件
EPSON Status Monitor 3
关于打印机软件
使用EPSON Status Monitor 3
访问
访问 EPSON Status Monitor 3
安装
安装EPSON Status Monitor 3
设置
设置EPSON Status Monitor3
错误提示
使用错误指示灯
ESC/P2
EPSON ESC/P2控制代码
字体
斜体表国际字符集
在缺省设置模式中选择
字体
选择一种字体
字体（缺省设置）
字体
斜体表国际字符集
十六进制输出
打印十六进制输出
高速草体
高速草体
接口模式
接口模式
斜体表国际字符集
斜体表国际字符集
标签
标签
装入
标签
调节杆
过纸
设置过纸控制杆
打印纸厚度
调整纸厚调节杆
指示灯
使用操作面板
锁定模式
锁定模式
手动进纸等待时间
手动进纸等待时间
微调整功能
切纸位置
调整切纸位置
页顶位置
调整页顶位置
多联表格
连续
多联表格
单页
多联表格
多联表格(采用压突起方法连接的)
多联表格(采用压突起方法连接的)
Packet模式
Packet模式
拖纸器页长
拖纸器页长
面板
使用操作面板
过纸控制杆
设置过纸控制杆
打印纸来源
选择
选择打印纸来源
打印纸规格
打印纸
纸厚调节杆
调整纸厚调节杆
并行接口双向模式
并行接口双向模式
并行接口
接口模式
间距
间距
选择
选择一种字体
打印方向
打印方向
双向打印(Bi-D)
打印方向
单向打印(Uni-D)
打印方向
打印机
共享
共享打印机
打印机驱动程序
访问
使用打印机驱动程序
设置
更改打印机驱动程序设置
打印机驱动程序设置概述
卸载
卸载打印机软件
推荐的可打印区域
推荐的可打印区域
取出
连续纸
使用切纸功能
色带架
更换
更换色带架
自检
打印自检
服务器
对于Windows 7, Vista, XP或 2000
将您的打印机设置为共享打印机
单页纸
装入
装入单页纸
规格
单页纸
从切换
切换到连续纸
切换到
切换到单页纸
跳过页缝
跳过页缝
软件
缺省设置
软件
规格
内置字体
电子部分
命令列表
EPSON ESC/P2控制代码
IBM PPDS 仿真控制码
电气部分
电气部分
电子部分
电子部分
环境要求
环境
机械部分
机械部分
打印纸
打印纸
推荐的可打印区域
推荐的可打印区域
标准和认证
标准和认证
Status Monitor 3
关于打印机软件
使用EPSON Status Monitor 3
切纸功能
使用切纸功能
技术支持
寻求帮助
运输打印机
运输打印机
故障排除
USB问题
解决USB问题
卸载
打印机软件
卸载打印机软件
USB接口
接口模式
问题
解决USB问题
对于Windows 7, Vista, XP或 2000
设置客户机