| 主页 > 打印纸处理 # 装入单页纸 打印机可以在90毫米～257毫米（3.5英寸～10.1英寸）宽的单页纸上打印。 有关单页纸规格的详细信息，参见打印纸。 注释：
如果您装入长纸（例如legal尺寸的打印纸），请在打印机后部留出足够空间以防进纸受阻。
按照以下步骤从导纸器装入单页纸。
| 确保按《首先阅读》中的描述安装导纸器和色带架。 然后关闭位于打印机后部的拖纸器链齿盖，并向下推动链齿锁定杆使链齿锁定到位。
注释：
在打开打印机之前，安装色带架。 否则可能发生夹纸。
| 打开打印机。
| 确保过纸控制杆设置到单页进纸位置。
| 滑动导轨直到导轨标记处。
*导轨标记
| 沿着导轨插入打印纸，并一直往里插入直到打印纸遇到阻力为止。 确保打印纸可打印面朝上，页顶朝前。
几秒钟后，打印机自动进纸到装纸位置。 打印机准备就绪可以开始打印。 注释：
如果进纸滚转动但打印机不进纸，完全取出打印纸，然后再次尽量将其插入打印机。 如果在进纸之前想适当调整它的位置，需要在缺省模式中增加手动进纸等待时间。 有关详细信息参见更改缺省设置。 如果在打印纸装入之后需要调整它的位置，请参见调整页顶位置并按指导进行操作。 在按下进纸/退出按钮后，在打印纸没有完全退出时，不要拉动打印纸。 否则可能会产生夹纸或打印机故障，页顶位置设置可能失调。
打印完一页后，打印机会将打印输出退在导纸器上并且缺纸和暂停指示灯亮。 如果打印多页文档，取出打印完的页并把一张新的页插入导纸器。 打印机将自动进纸并继续打印。 注释：
如果打印机没有退出打印页，按下进纸/退纸按钮。