| 主页 > 打印机软件 # 打印机驱动程序设置概述 打印机设置 监视设置 下表列出了Windows的打印机驱动程序设置。 注意不是所有版本的Windows可以用到每个设置。 有关详细信息，参见打印机驱动程序的帮助。 ## 打印机设置
设置 | 说明
打印纸尺寸 | 选择您想要使用的打印纸尺寸。 如果看不到您想要使用的打印纸尺寸，请使用滚动条在列表上滚动。 如果您想要的打印纸尺寸没有包含在列表中，请参见用户自定义打印纸尺寸。
方向 | 选择纵向或横向。
打印纸来源 | 选择您想要使用的打印纸来源。
分辨率/图形分辨率 | 选择您想要使用的打印分辨率。 选择的分辨率越高，打印输出就越精细。但是，提高分辨率会降低打印速度。
抖动 | 您可以将此选项设置为精细（这是缺省设置），或按照您希望的打印输出类型选择另一种抖动模式。
浓度/浓度控制 | 移动滑块使打印输出更亮或更暗。
打印质量 | 从打印质量列表中选择一个打印质量选项。 如果打开高速，就会进入双向打印模式，打印速度就会提高。 关闭高速将使打印机返回单向打印模式。 打印速度减慢，但打印精度将会提高。 缺省打印使用打印机中存储的设置。
打印纸/输出 | 检查在页面设置菜单中所设定的打印纸尺寸、方向和打印纸来源设置，必要时进行更改。 选择此设置，然后在更改设置列表框中选择一个选项。
半色调 | 单击此按钮可以设置亮度和对比度、输入RGB gamma或设定其他的设置。 出现半色调彩色调整对话框。 有关详细信息，请单击此对话框中的帮助按钮。
打印机字体设置* | 选择要使用的字体表格组。 可以从两组字每表中选择一组，标准和无（按位图打印） 当选择标准时，打印机使用设备字体。 当选择无时，打印机使用位图图像代替设备字体。 关于每个表格中包括的字体的详细信息，参见打印机文档资料。
顶部边距优先权* | 对于打印使用开始位置时在驱动程序设置或打印机设置中选择此设置。 有关详细信息，参见打印机驱动程序的帮助。
Packet模式* | 通常，不需要更改此设置。 如果您更改了打印机的Packet模式设置，要更改此设置要匹配设置。 如果打印机和打印机驱动程序设置不同，您将不能进行正确的打印。 有关详细信息，参见打印机驱动程序的帮助。
用户自定义 打印纸* | 如果想要的打印纸尺寸没有包含在打印纸尺寸下拉列表中，您可添加尺寸到列表。 有关详细信息，参见打印机驱动程序的帮助。
偏移* | 此设置可让您将页面上的图像进行偏移。 也就是，您可调整打印图像的位置。 如果您指定将图像的一部分移至打印机的可打印区域以外，移出的此部分图像将不能被打印。
* 对于 Windows 7, Vista和XP (x64)。 ### 用户自定义打印纸尺寸 如果想要的打印纸尺寸没有包含在打印纸尺寸下拉列表中，您可添加尺寸到列表。 #### 对于 Windows 7, Vista和XP (x64)。
| 对于Windows 7:单击开始,再单击设备和打印机。
对于 Windows Vista:单击开始, 控制面板,再单击硬件和声音, 然后单击打印机。 对于Windows XP Professional x64 Edition，单击开始，再单击打印机和传真。
| 右击打印机图标，并单击打印首选项。
| 选择用户自定义打印纸菜单。
| 在打印纸尺寸域中键入打印纸尺寸。
| 单击应用，然后单击确定。
注释：
有关详细信息，参见打印机驱动程序的帮助。
#### 对于Windows XP (x86)和2000
| 对于Windows XP Professional，单击开始，再单击打印机和传真。
对于Windows XP Home Edition,单击开始， 控制面板，再单击打印机和传真。 对于Windows 2000，单击开始，指向设置，然后单击打印机。
| 单击EPSON xxxx ESC/P2 图标
| 从文件菜单中选择服务器属性。
| 单击创建新格式。
| 在尺寸域中键入打印纸尺寸。
| 单击保存格式，然后单击确定。
回到顶部 ## 监视设置
设置 | 说明
EPSON Status Monitor 3 | 单击此按钮您就可以访问EPSON Status Monitor 3。 要监视打印机，确保选择监视打印机状态复选框。
监视首选项 | 单击此键可以打开监视参数对话框，在此对话框中您可对EPSON Status Monitor 3进行设置。要获得更多信息请参见设置EPSON Status Monitor 3。
回到顶部 |