| 主页 > 词汇 # 词汇 ASCII 美国信息交换标准代码。 是为字母和符号分配数字代码的一种标准编码方式。 自动换行 当在缺省设置模式中此选项为开时，每个回车（CR）代码后自动带一个换行（LF）代码。 双向打印 打印头以两个方向（双向）打印。 这可以增加打印速度，但可能会降低垂直对齐的精确度。 双向打印是此打印机的标准打印模式。 缓冲区 打印机内存中用于存储待打印数据的区域。 字符表 特殊语言中使用的由字母、数字和符号组成的字符集。 每英寸字符数(cpi) (cpi) 文本字符大小的度量。 压缩打印 此功能可减少数据尺寸。 您可将打印数据压缩至75%。 连续纸 两侧有进纸孔的打印纸，这种打印纸页与页之间有页缝，并且折叠成堆的方式进纸。 也称作折叠纸。 控制代码 用来控制打印机功能的一种特殊代码，例如执行回车或换行。 cpi 文本字符大小的度量。 单页进纸器 一个选件,可将单页纸自动送进打印机的可分离设备。 数据输出 在打印机和计算机之间帮助识别出现通信问题的原因的一种故障处理方法。 当打印机处于十六进制模式时，打印十六进制中接收到的每一个代码和ASCII字符。 也称作十六进制输出。 缺省 当设备开机、复位或初始化时有效的值。 抖动 纸张上以点排列的一种方式，以便模拟阴影或色调。 点阵 一种打印方法，通过各个点的图案（点阵）形成每个字母或符号。 草体 当选择草体作为字体时打印机使用的打印模式。 对于快速打印，草体字体使用很少的点数目来表示每个字符。 驱动程序 为使用特定打印机的功能而从计算机发送命令的软件程序。 ESC/P® 爱普生打印机标准代码的缩写形式。 是允许您通过计算机控制打印机的命令系统。 它是通用于所有爱普生打印机的标准代码，并且受多数的个人计算机应用软件支持。 ESC/P 2™ ESC/P打印机命令语言的增强版。 这种语言的命令可产生类似激光打印的功能，如变宽字体和增强图形。 折叠纸 两侧有进纸孔的打印纸，这种打印纸页与页之间有页缝，并且折叠成堆的方式进纸。 也称作连续纸。 字体 通过名称指定风格类型，例如Roman或Sans Serif。 换页（FF) 将打印纸进到下一个页顶位置的控制代码和操作面板按钮。 半色调 使用墨点图案来显示图像的方法。 半色调处理使得在仅使用黑色墨点打印时产生各种灰度阴影，或者在仅使用几种彩色墨点时产生近乎无限的色阵。 十六进制输出 在打印机和计算机之间帮助识别出现通信问题的原因的一种故障处理方法。 当打印机处于十六进制模式时，打印十六进制中接收到的每一个代码和ASCII字符。 也称作数据输出。 高速草体 可以使用缺省设置模式选择的一种草体打印模式。 高速草体使用最小数目的点数来表示每个字符，以生成非常快的高速打印。 接口 打印机和计算机之间的连接，通过此连接打印数据可以传送到打印机。 横向 按横向打印页面。 此方向为页面的宽度大于高度，当打印电子表格时，此方法很有用。 信函质量(LQ) 当字体选择为非草体时，打印机使用的打印模式。 信函质量字体打印在降低打印速度的情况下，可提供更好的清晰度和外观。 换行 (LF) 将打印纸前进一个行间距的控制代码和操作面板按钮。 装纸位置 纸张自动装入的位置。 磁条 一种带有金属磁涂层的磁带可存储数据。 PLQ-20M配备可以读取和写入数据至磁条的设备。 微调整 打印机的功能，可让您调整切纸位置和页顶位置。 打印纸位置 对于连续纸打印有三种位置： 备用、切纸和页顶。 对于单页纸打印，仅有页顶位置。 间距 字体的水平尺寸，由测量每英寸（cpi）的字符数来确定。 标准为10cpi。 滚筒 在打印时，为打印纸提供支撑的黑色滚筒。 纵向 垂直的方向打印（与横向相反，纵向在页面上打印） 用于打印信封或文稿的标准方向。 打印机驱动程序 为使用特定打印机的功能而从计算机发送命令的一个软件程序。 打印起始位置 打印机在打印纸上识别为第一个可打印列的水平位置。 您可使用操作面板调整打印起始位置。 比例字体 一种水平字间距随字符宽度变化的字体。 因此大字字母M比小字母l占有更多的水平空间。 推荐的可打印区域 页面上打印机可打印的区域。 由于页边距的存在，它比页面的实际面积要小。 重置 恢复打印机到缺省设置。 分辨率 可以表示细节数量的量度。 打印图像的分辨率以每英寸点数(dpi)表示。 自检测 检查打印机运行的方法。 检查打印机运行的方法。当您运行自检测时，打印机打印存储在ROM（只读内存）中的字符。 备用位置 当将连续打印纸装入到推动式拖纸器上，但没有进入到打印机时的连续纸位置。 切纸 将连续纸页缝进到切纸位置，然后进纸到页顶位置的控制板按钮。 切纸位置 当选择自动切纸模式为开时，打印机移动打印纸到此位置。 使用微调整功能，可调整打印纸位置，使打印纸的穿孔接触到打印机切纸器的边缘。 页顶位置 打印机在打印纸上识别为第一个可打印行的位置。 它是缺省的顶部页边距位置。 单向打印 打印头以一个方向（单向）打印。 单向打印对于打印图形很有用，因为它提供精确的垂直对齐。 在打印机的缺省设置模式中您可以选择单向打印。 |