| 主页 >故障排除程序 # 使用错误指示灯 您可以通过操作面板上的指示灯识别许多常见的打印机问题。 如果您的打印机停止工作，并且有一个或多个操作面板指示灯亮或闪烁，或打印机发出鸣叫，那么请使用下表判断并解决问题。 如果使用下表不能解决问题的话，请参见问题和解决方法。
面板指示灯状态 | 蜂鸣图案 | 问题
解决方案
电源 暂停 缺纸 |  | 所选择的打印纸来源中未装入打印纸。
在选择的打印纸来源中装入打印纸，缺纸指示灯和暂停指示灯灭且打印机继续打印。
电源 暂停 缺纸 |  | 打印纸装入不正确。
取出并重新正确装入打印纸，然后按下暂停按钮。 请参见使用连续纸或装入单页纸或装入专用纸可获得进纸的有关指导。
| 连续纸没有完全退出。
撕下打印纸，并按下进纸/退纸按钮可退出打印纸。
| 单页纸没有完全退出。
按下进纸/退纸按钮以退出打印纸。
电源 暂停 缺纸 |  | 过纸控制杆设置到错误位置。
设置过纸控制杆到您想使用的打印纸来源位置。 如果当前在进纸路径中是其他的打印纸来源，按下进纸/退纸按钮退出打印纸，然后将过纸控制杆移到合适的位置。
电源 暂停 缺纸 |  | 已发生未知的打印机错误。
关闭打印机并等待几分钟，然后重新打开打印机。 如果还出现错误，请与爱普生认证服务机构联系。
电源 暂停 缺纸 | - | 打印头过热。
等待几分钟；打印头冷却后打印机将自动继续打印。
=亮，=灭，=闪烁 = 一连串短的嘟嘟声(三声) = 一连串长的嘟嘟声(五声) 注释：
当你按下操作面板上的按钮而相应的功能不可用时，打印机将发出嘟嘟声。