| 主页 > 选件和耗材 # 更换色带架 爱普生原装正品色带架（耗材） 更换色带架 ## 爱普生原装正品色带架（耗材） 当打印输出变淡时，需要更换色带架。 爱普生原装正品色带架是为了使爱普生打印机更好地工作而设计和生产的。 它们能确保打印机正常工作并延长打印头和其他部件的使用寿命。 因使用非爱普生生产的其它产品可能会造成机器故障、损伤，在此情况下的故障及损伤，在保修期内将“不享受“三包”服务” 。 您的打印机可以使用下列色带架：
爱普生黑色色带架： | S015290
回到顶部 ## 更换色带架 按下列步骤安装或更换色带架： 注意：
不要触摸打印机内部的白色电缆。
| 确保关闭了打印机。
| 抠着打印机盖中间的抠手打开打印机盖并将其拉至下面。
警告：
如果打印机刚刚使用过，打印头可能很烫，在更换色带架之前，请先让它冷却几分钟。
| 向前拉动压纸杆。
| 朝您的方向打开压纸杆。
注释：
如果打开压纸杆有困难，因为打印头的位置不合适，合上打印机盖。 然后打开打印机电源，让打印头自动移至正确的位置。 然后再次关闭打印机电源。
注意：
执行以下步骤之前，请关闭打印机。 当打印机打开时，执行这些步骤可能会损坏打印机。
| 拿住色带导轨并拉动它直到它脱离打印头。
| 拿住色带支架的两边，并将其从打印机中取出。
| 从包装中取出新的色带架。
| 拿住色带导轨的两边，并拉动它直到它离开带色架。
注意：
不要撕下色带导轨上的透明胶片。 否则可能会引起夹纸或打印机故障。
| 按下图将拿着色带支架并插入到打印机中，然后按下色带支架的两边以使塑料挂钩插入到打印机上的凹槽中。
| 滑动色带进入打印头使其对准打印头部件的凹槽直到固定到位。
注释：
当您滑动色带导轨进入打印头时，确保色带没有扭曲。
| 转动色带张紧旋钮，使褶皱不平的色带绷紧，以保证色带能够自由移动。
| 关闭压纸杆并合上打印机盖。
回到顶部 |