| 主页 > 产品信息 # 打印机规格 机械部分 电子部分 电气部分 环境 打印纸 推荐的可打印区域 ## 机械部分
打印方式： | 24针点阵打印
打印速度： | 高速草体 | 在10 cpi下300 cps 在12 cpi下360 cps
草体 | 在10 cpi下225 cps (在15 cpi下最大为337 cps）
信函质量 | 在10 cpi下为79 cps
打印方向： | 双向逻辑查找文本和图形打印。 使用软件命令选择单向文本或图形打印。
行间距： | 1/6英寸或以1/360英寸为增量进行编程
可打印列数： | 80列（在10 cpi下）
分辨率： | 最大360 × 180 dpi（信函质量模式）
进纸方式： | 摩擦进纸（前部） 推动拖纸器（后部）
进纸速度： | 连续 | 3.61 英寸 /秒
间隔 | 在1/6英寸行间距下53毫秒/行
可靠性： | 总打印量 | 1千8百万行 (除打印头) 平均故障打印时间 9,000 开机小时 (25 %覆盖率)
打印头寿命 | 大约 4亿次/针
尺寸和重量（包括导纸器）： | 高 宽 厚 重量 | 185 毫米 (7.3 英寸) 386 毫米 (15.2 英寸) 306 毫米 (12.0 英寸) 大约 3.5 公斤 (7.7 磅)
色带： | 黑色色带架 | S015290
色带寿命 | 大约350万字符 （10cpi下在信函质量模式中48点/字符）
噪音： | 约57分贝(A)（ISO 7779模式）
注释：
纸厚调节杆位置或过热的打印头会影响打印速度。
回到顶部 ## 电子部分
接口： | 一个标准双向8比特并行接口（带IEEE-1284 Nibble模式支持）和一个USB（1.1)接口。
缓冲区： | 32KB
内置字体： | 位图字体: 24 x 24 24 x 24 EPSON Draft 10, 12, 15 cpi EPSON Draft 10, 12, 15 cpi EPSON Roman 10, 12, 15 cpi, 按比例 EPSON Sans Serif 10, 12, 15 cpi, 按比例 EPSON Courier 10, 12, 15 cpi EPSON Prestige 10, 12 cpi EPSON Script v EPSON Script C 按比例 EPSON Orator 10 cpi EPSON Orator S 10 cpi EPSON OCR-B 10 cpi
可缩放字体： EPSON Roman 10.5, 8 ～ 32 点, 增量为2点 EPSON Sans Serif 10.5, 8 ～ 32 点, 增量为2点 EPSON Roman T 10.5, 8 ～ 32 点, 增量为2点 EPSON Sans Serif H 10.5, 8 ～ 32 点, 增量为2点
条形码字体： EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
字符表： | 标准版本 Hanzi GB18030 一种斜体字表和12种图形字符表： Italic table, PC437 (US, Standard Europe), PC850 (Multilingual), PC860 (Portuguese), PC861 (Icelandic), PC865 (Nordic), PC863 (Canadian-French), BRASCII, Abicomp, ISO Latin 1, Roman 8, PC 858, ISO 8859-15 下列23种图形字符表还可以用在以下一些国家： PC 864 (Arabic), PC437 Greek, PC852 (Eastern Europe), PC853 (Turkish), PC855 (Cyrillic), PC857 (Turkish), PC866 (Russian), PC869 (Greek), MAZOWIA (Poland), Code MJK (CSFR), ISO 8859-7 (Latin/Greek), ISO Latin 1T (Turkish), Bulgaria (Bulgarian), PC 774 (LST 1283: 1993), Estonia (Estonian), PC 771 (Lithuanian), ISO 8859-2, PC 866 LAT. (Latvian), PC 866 UKR (Ukraina), PC APTEC (Arabic), PC 708 (Arabic), PC 720 (Arabic), PCAR 864 (Arabic)
字符集： | 14种国际字符集和一种法定字符集： USA, France, Germany, UK, Denmark I, Sweden, Italy, Spain I, Japan, Norway, Denmark II, Spain II, Latin America, Korea, Legal
回到顶部 ## 电气部分
额定电压 | 220 ～ 240 伏模式
输入电压范围 | 198 ～ 264 伏
额定频率范围 | 50 ～ 60 赫兹
输入频率范围 | 49.5 ～ 60.5 赫兹
额定电流 | 0.3 安 (最大 0.9 安)
耗电量 | ISO/IEC 10561 信函模式：大约20 瓦 睡眠模式消耗功率：大约5 瓦 关机模式消耗功率：大约0 瓦
注释：
有关打印机的电压，请查看打印机背面的标签。 请在不使用时，关闭产品电源，断开电源插头，产品消耗功率是零。
回到顶部 ## 环境
| 温度 | 湿度 （无结露）
运行（普通纸） | 5 ～ 35 ℃ (41 ～ 95 °F) | 10 ～ 80 % RH
运行（再生纸或标签） | 15 ～ 25 ℃ (59 ～ 77 °F) | 30 ～ 60 % RH
存储 | -30 ～ 60 ℃ (-22 ～ 140 °F) | 0 ～ 85 %
回到顶部 ## 打印纸 注释：
只能在下面描述的正常温度和湿度下使用再生纸和标签。 温度 15 ～ 25 ℃ (59 ～ 77 °F) 湿度: 30 ～ 60 % RH 请勿装入已折叠的打印纸，也勿装入损坏、褶皱或卷曲的打印纸。 在不同的国家/地区，可购买到的爱普生介质/打印纸种类会有所不同。 因为制造商随时都有可能改变任何一种品牌或型号的介质/打印纸的质量，所以爱普生不能保证任何一种非爱普生品牌或型号的介质 /打印纸的质量。 大批量购买介质/打印纸或大批量打印之前，请确保先做介质/打印纸的样品打印检测。
### 单页纸 参见多连表格可获得有关单页多联表格规格的详细信息。
宽度 | 90～257毫米（3.5～10.1英寸）
长度 | 70～364毫米（2.8～14.3英寸）
厚度 | 单页纸： 0.065 ～ 0.14 毫米 (0.0025 ～ 0.0055 英寸) 多联表格: 0.12 ～ 0.53 毫米 (0.0047 ～ 0.021 英寸)
重量 | 单页纸： 52 ～ 90 克/平方米 (14 ～ 24 磅) 多联表格: 40 ～ 58 克/平方米 (11 ～ 15 磅)
质量 | 单页纸： 普通纸和再生纸 多联表格： 有碳或无碳多联表格的顶部或表格边缘线胶连接 多联表格纸是通过沿左右边缘压接或点胶而连接在一起*
份数 | 1份原件6份拷贝
* 当使用4英寸或更宽但小于9.4英寸通过压接连接的多联表格（有装订切纸标记的多联表格）时，在缺省设置模式中将有装订切纸标记的多联表格设置为开。 ### 连续纸 参见多连表格可获得有关连续多联表格规格的详细信息。 链齿孔必须是圆形或锯齿状圆。 纸孔必须整洁切割。 在页缝之间，水平和垂直页缝必须没有交叉。 在页缝处切割/未切割的长度比例应该在3∶1和5∶1之间。并且页面之间的页缝应该始终没有延长到打印纸的边缘。
1. 切割区域 2. 未切割区域 3. 打印纸边缘的未切割部分
如果使用页面长度小于101.6毫米（4.0英寸）的连续纸（下列插图A所示），确保折叠之间的长度（B）大于101.6毫米（4.0英寸）。
宽度 | 101.6～ 254.0毫米（4.0～10.0 英寸）
长度/页面 | 101.6～558.8 毫米（4.0～22.0英寸）
份数 | 1份原件6份拷贝
总厚度 | 0.065～0.39毫米（0.0025～0.015英寸）
重量 | 单页纸： 52 ～ 82 克/平方米 (14 ～ 22 磅) 多联表格: 40 ～ 58 克/平方米 (11 ～ 15 磅)(重量/部分）
质量 | 单页纸： 普通纸、再生纸，无碳纸和有碳纸 多联表格： 多联表格是通过压接或沿左右边缘的点胶连接在一起*
* 当使用4英寸或更宽但小于9.4英寸通过压接连接的多联表格（有装订切纸标记的多联表格）时，在缺省设置模式中将有装订切纸标记的多联表格设置为开。 ### 多联表格纸 多联表格纸的尺寸规格与单页纸和连续纸的相同。 有关详细信息参见单页纸和连续纸。 连续多联表格纸的拷贝页应该通过压接或点胶沿左右边缘连接在一起。 为了得到较好的打印质量，使用带有点胶连接的多联表格纸。
点胶连接
压接
在各边缘点胶和压接
1. 1英寸或更少 2. 3英寸或更少 3. 打印边 4. 1英寸或更少 5. 3英寸或更少 |
注释：
* 当使用4英寸或更宽但小于9.4英寸通过压接连接的多联表格（有切纸标记装订的多联表格）时，在缺省设置模式中将有装订切纸标记的多联表格设置为开。
注意：
不要使用金属钉书钉或条形胶连接的连续多联表格纸。
1. 条形胶 2. 金属钉书钉
折叠部分的延伸厚度应为1毫米或更少。
* 1毫米或更少
装订区域应该平直或无褶皱。 链齿孔必须是圆形或锯齿状圆。 所有表格纸中的链齿孔应该相应的对齐。 装订区域应该在推荐的可打印区域以外。 有关详细信息参见推荐的可打印区域。 ### 标签（单页） 标签应该与衬纸完整地连接在一起并且标签表面必须平整。 在下列情况下标签没有从衬纸上脱落。
| 环绕滚筒半径 环绕角度 环绕时间 环境温度 环境湿度 | 27毫米 180° 24 小时 40℃ 30 %
1. 标签 2. 27毫米
总是使用完全覆盖衬纸标签，确保标签边缘的切割线有页缝。
1. 衬纸 2. 标签页 3. 每侧的一些未切割区域 4. 标签
衬纸 | 宽度 | 100～210毫米（3.9～8.3英寸）
长度 | 100～297毫米（3.9～11.7英寸）
标签 | 宽度 | 63.5毫米（2.5英寸），最小
高度 | 23.8毫米（0.94英寸），最小
重量 | 64 克/平方米 (17 磅)
厚度 | 衬纸 | 0.07～0.09 毫米（0.0028～0.0035英寸）
总厚度 | 0.16～ 0.19毫米（0.0063～ 0.0075 英寸）
质量 | 普通纸或有衬纸的同质量标签
### 标签(连续纸) 标签应该与衬纸完整地连接在一起并且标签表面必须平整。 在下列情况下标签没有从衬纸上脱落。
| 环绕滚筒半径 环绕角度 环绕时间 环境温度 环境湿度 | 27 毫米 180 ° 24 小时 40 ℃ 30 %
1. 标签 2. 27 毫米
当使用衬纸被完全覆盖的标签时，确保标签边缘的切割线有页缝。
1. 衬纸 2. 标签页 3. 每侧的一些未切割区域 4. 标签
当使用没有被完全覆盖衬纸的标签时，请参见下面插图，进行手动设置。
1. 标签 2. 衬纸 3. 圆角半径大于2.5毫米 4. 标签
衬纸 | 宽度 | 101.6～254毫米（4～10英寸）
长度/页面 | 101.6～558.8 毫米（4～ 22 英寸）
标签 | 宽度 | 63.5毫米（2.5英寸），最小
高度 | 23.8毫米（0.94英寸），最小
圆角半径 | 2.5毫米（0.1英寸），最小
重量 | 64 克/平方米 (17 磅)
厚度 | 衬纸 | 0.07～0.09毫米（0.0028～0.0035英寸）
总厚度 | 0.16～0.19毫米（0.0063～ 0.0075英寸）
质量 | 普通纸或相同质量有连续衬纸的标签
回到顶部 ## 推荐的可打印区域 注释：
为获得较佳的打印效果，请在推荐的可打印区域上打印。 打印机不能打印到此区域的外边。
单页纸（包括单页多联表格）：
A | 4.2 毫米(0.17 英寸)或更多
B | 最小的左、右边距各为3.0毫米（0.12英寸）。
* | 推荐的可打印区域
最大的可打印宽度为203.2 毫米(8.0 英寸）。 对于宽度大于209.2毫米（8.24英寸）的单页纸，两侧空白量会随纸宽相应增加。
连续纸（包含连续多连表格）
A | 最小顶部和底部页边距（页缝上面和下面）为4.2 毫米(0.165 英寸)。
B | 最小左部和右部页边距为13毫米（0.512英寸）。 最大可打印宽度为203.2 毫米 (8.0 英寸)。 对于宽度大于229.2 毫米 (9.0英寸)的打印纸，两侧空白量会随纸宽相应增加。
* | 推荐的可打印区域
标签（单页）:
A | 3 毫米(0.118 英寸)或更多
标签(连续表格):
A | 6.35 毫米(0.25 英寸)或更多
B | 1.2 毫米(0.0472英寸)或更多
C | 3 毫米(0.118 英寸)或更多
回到顶部 |