| 主页 > 操作面板 # 锁定模式 打开或关闭锁定模式 改更锁定模式设置 通过锁定模式您可限制使用操作面板按钮。 在基本设置中，当锁定模式为开时，您仅可使用暂停和进纸/退纸按钮。 ## 打开或关闭锁定模式 通过操作面板上的按钮，您可容易地打开或关闭锁定模式。 按下面步骤打开锁定模式：
| 确保关闭了打印机。
注意：
每次关闭打印机后，都要至少等5秒钟才能再将其打开。否则会损坏打印机。
| 首先按着换行/换页按钮和暂停按钮不放，再打开打印机电源并一直按着按钮持续5秒以上。 打印纸发出二声嘟嘟声，指示锁定模式已经打开。
在锁定模式打开时，当按下锁定按钮时，暂停和缺纸指示灯同时闪烁。 要关闭锁定模式，重复第一步和第二步，打印机发出嘟声一次，指示锁定模式已打关闭。 参见更改锁定模式设置可获取如何更改锁定功能的指导。 回到顶部 ## 改更锁定模式设置 当需要锁定模式时，您可以选择打印机的锁定功能。 注释：
要打印语言选择和面板锁定模式指导说明，您需要三张A4或letter尺寸的单页纸，或者三页至少要279毫米（11英寸）长和210毫米（8.3英寸）宽的连续纸。 有关装入连续纸和单页纸的指导，参见使用连续纸和装入单页纸。 为了您的安全，爱普生建议对打印机进行操作时，请关闭打印机盖。 打印机盖的打开和关闭不影响打印机的功能，但是，为了保证安全，请关闭打印机盖。
按下面步骤更改锁定模式：
| 当使用连续纸时，确保打印纸已装入且打印机已关闭。
注意：
每次关闭打印机后，都要至少等5秒钟才能再将其打开。否则会损坏打印机。
| 首先按下进纸/退纸和换行/换页按钮不放，再打开打印机电源并一直按着按钮持续5秒以上。
打印机进入锁定设置模式。 当使用连续纸时，打印机打印语言选择指导（一页）
| 使用单页打印纸时，将打印纸装入到打印机。 打印机打印语言选择指导（一页）。
| 根据指导更改需要的设置。
| 关闭打印机并退出锁定设置模式。
有关更改锁定模式后如何打开锁定模式的指导，请参见打开或关闭封锁模式。 回到顶部 |