| 主页 > 打印纸处理 # 选择打印纸来源 打印纸来源和打印纸类型 设置过纸控制杆 此打印机可在单页纸、连续纸、多联表格（一份原件和最多6份拷贝）及标签上打印。 注意：
不要使用折叠、褶皱、卷曲、撕破、污损或盖有印章的打印纸。 使用符合打印纸规格的新的、干净的打印纸。 详细信息，请参见打印纸。
此打印机对不同的打印纸类型对应两种打印纸来源。 导纸器和拖纸器。 根据您正在使用的打印纸类型选择不同的打印纸来源。 通过设置过纸控制杆您可选择打印纸来源。 有关详细信息，参见打印机部件。 ## 打印纸来源和打印纸类型 有两种基本的打印纸类型和两种打印纸来源。 下表列出显示了打印纸来源和打印纸类型之间的关系，以及打印纸进纸和退纸方向之间的关系。
| 进纸路径 | 打印纸来源选择
连续纸* | 拖纸器 | 拖纸器
单页纸** | 导纸器 | 手动进纸
* 连续纸包括标签和多联表格。 ** 单页纸包括单页多联表格。 回到顶部 ## 设置过纸控制杆 设置过纸控制杆可选择您想使用打印机的进纸方式。 过纸控制杆有二个位置： 拖纸器进纸和单页进纸器进纸, 见下面样例。
| 单页进纸位置-可使用导纸器。
| 拖纸进纸位置-可使用拖纸器。
回到顶部 |