使用方法

　　1. 备份现有ROM，进入目录使用管理员身份运行amdvbflashWin.exe，选择需要导出的显卡ROM，我一般放到C:/atiflash下，方便命令解析

　　2. 下载需要替换的ROM，也放入C:/atiflash下。下面我会讲解ROM的选择要点

　　3. 打开使用管理员身份运行的CMD或者PowerShell，进入atiflash目录运行 .\ATIWinflash -unlockrom 0解锁ROM

　　4. 运行 .\amdvbflash -f -p 0 .\Sapphire.RX570.4096.Elpida.ORI.rom 刷入ROM，当看到类似下面这样的信息说明刷入成功，可以立即重启系统

　　ATIFlash(AMD显卡刷BIOS工具) v2.93最新版

　　5. 进入系统发现分辨率没了，属于正常情况，一般不要动，Windows自动加载“新”显卡，对显卡安装驱动

　　6. 打开GPU-Z可以看到“新”显卡的信息

　　7. 对于一些定制版本的马甲显卡，如RX580 2048sp可能之前不能关闭CSM，现在刷入本核心的ROM（RX570）后，可以重启电脑进入BIOS关闭了