SetPrinter

VB声明
Declare Function SetPrinter Lib "winspool.drv" Alias "SetPrinterA" (ByVal hPrinter As Long, ByVal Level As Long, pPrinter As Byte, ByVal Command As Long) As Long
说明
对一台打印机的状态进行控制。
返回值
Long，非零表示成功，零表示失败。会设置GetLastError
参数表
参数 | 类型及说明
Level | Long，0，2或3（4或5用于windows95，5或6用于NT4.0）。
pPrinter | Byte，包含一个PRINTER_INFO_x的结构的缓冲区，其中的x代表级别的设定（Level）。假如级别为零，并且Command设为PRINTER_CONTROL_SET_STATUS，那缓冲区就包含了一个PRINTER_CONTROL_STATUS结构。否则，如级别为零，就设为NULL（要把声明变成ByVal As Long，以便传递零值）
Command | Long，下述值之一：
零，根据PRINTER_INFO_x结构改变打印机
PRINTER_CONTROL_CANCEL：取消作业
PRINTER_CONTROL_PURGE：删除打印机的所有作业
PRINTER_CONTROL_RESUME：惠复一台暂停的打印机
PRINTER_CONTROL_SET_STATUS：载入打印机的PRINTER_CONTROL_STATUS结构（不可NT3.51下使用）
hPrinter | Long，指定一个已打开的打印机的句柄（用openprinter取得）
注解
在PRINTER_INFO_2结构的基础上设置打印机状态时，pServerName，AveragePPM，Status和cJobs字段都会被忽略。

Top