                        

                                     升级到4000B注意事项


    原使用Biokey SDK的客户，需要升级SDK开发包并安装4000B的驱动。
    注意：安装4000B驱动前需卸载4000的驱动。

    其步骤如下：
    1、备份注册表：在开始菜单中的‘运行’中运行‘Regedit’，打开注册表，然后选中注册表中的    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\DigitalPersona]项，单击菜单上的注册表－>导出注册表文件，将该项导出到文件中。

    2、卸载4000的驱动程序（Biokey200/URU4000驱动）。
       卸载步骤如下：
       1）运行控制面板中的“添加/删除'程序”，卸载指纹采集设备的驱动程序;
       2）在开始菜单中的‘运行’中运行‘Regedit’，查看        HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\DigitalPersona键值，如果有则删除；
       3）查看系统安装目录下system32 目录（win98为windows\system）下的DP*.dll ，如果有则全部删除；
       4）察看Program files\zksoftware\biokey200目录，如果有则整个删除。

    3、重新启动计算机，安装4000B驱动程序,

    4、将Biokey SDK升级,用新的Biokey.ocx替换旧的控件，一般情况下，VB程序可以直接使用，Delphi程序则需要重新编译。

    5、用4000B的驱动，必须使用新的控件，目前只完成了1：N的控件升级，1：1的控件，暂时使用原来3.5版本的控件。

    6、测试原来登记的指纹模板，看是否能正常比对，如果不能，双击原来备份的注册表文件，添加到注册表中，就可以了。


    原来使用U.R.U SDK的客户，需要更新驱动程序，同时由于U.R.U的模板有一些变化，所以需要一些改动，我们提供一份升级须知，请查看ReleaseNotes.txt.升级过程前三个步骤同上，只是需要注意，卸载的时候，查看Program files\DigitalPersona目录，如果有则整个删除。
