Данное значение может использоваться, чтобы заставить RivaTuner пересоздавать битмапы, используемые для отображения графиков модуля мониторинга, в течение заданного промежутка времени после каждой смены видеорежима.
Пересоздание битмапов может помочь драйверу видеоадаптера оптимизировать процесс отображения графиков после запуска и закрытия 3D приложений. Персоздание можно отключить путём установки данного значения в 0.
