По умолчанию RivaTuner использует инициализационные скрипты VGA BIOS для изменения тактовых частот на видеоадаптерах серии ATI RADEON X1000. Вы можете установить это значение в 0 чтобы запретить RivaTuner интерпретировать скрипты VGA BIOS и заставить её использовать жёстко заданные специфичные для семейства графического процессора алгоритмы программирования частот.
