Вы можете использовать это значение чтобы заставить RivaTuner выполнять доступ к I2C шине графических процессоров NVIDIA средствами недокументированного ExtEscape интерфейса драйверов ForceWare вместо непосредственного доступа к SDA/SCL линиям I2C шины. Это может снизить риск I2C коллизий с драйвером ForceWare во время доступа к I2C шине.
