Вы можете установить данное значение в 1 чтобы заставить RivaTuner устанавливать частоты посредством недокументированного ExtEscape интерфейс драйверов Catalyst вместо прямого доступа к тактовым генераторам. Установите значение в 0 для форсирования установки частот путём низкоуровневого программирования тактовых генераторов.

Примечание: эта опция игнорируется на видеоадаптерах с поддержкой Overdrive2 и Overdrive3 при включении режима управления 3D частотами на уровне драйвера.