По умолчанию RivaTuner использует инициализационные скрипты VGA BIOS для изменения тактовых частот на видеоадаптерах серии ATI RADEON X1000.
В отличие от собственных процессоров скриптов ATI, выполняющих их полностью, интерпретатор скриптов RivaTuner обучен программному пропуску некоторых частей скрипта, вызывающих нежелательные посторонние эффекты вроде автоподстройки таймингов под частоту памяти и автоматически выполняемых при разгоне из CCC или ATI OveclockerX1K. 
RivaTuner предоставляет Вам оба режима, и позволяет интерпретатору скриптов производить как смену только частоты памяти, так и выполнять автоподстройку таймингов под неё.
Вы можете установить данное значение в 1 чтобы разрешить интерпретатору скриптов выполнять автоматическую подстройку таймингов.
