帮您挑台满意的洗衣机  
　　双缸洗衣机：
　　目前国内市场上销售的双缸洗衣机是由一个洗涤缸和一个脱水缸组成，洗涤，脱水可以分别进行，但洗衣时，进水，排水都得靠手动完成，这种洗衣机洗净度高，耗电量少，洗涤和脱水时间可任意选择，洗涤时间一般可以从0-15分钟内任意选择，脱水时间一般可以从0-5分钟内任意选择。脱水结束,有蜂鸣提示，并有二档或三档的水流洗择，洗涤范围广。洗衣机的外壳一般有二种:即普通钢板喷塑或铝合金外壳。喷塑钢板美观大方，铝合金外壳永不生锈。从洗衣机容量上分有2-6公斤不等，大容量适合洗床单，毛毯之类的大件，双缸洗衣机具有价格低廉，结构简单，操作方便，重量轻，便于搬动等优点。 
　　购买时注意事项：
　　1.首先挑一些牌子老，质量好，信誉高的品牌，因为这些牌子的产品一般都经过国家有关部门的技术监测，安全性能良好，洗净比、脱水率、磨损率、噪声都符合国家标准。 
　　2.购买时，打开包装，观察洗衣机外壳表面有无划伤、擦伤。操作面板是否平整，塑料件有无翘曲变形、裂纹等。旋钮、开关等安装是否到位。脱水盖板翻转是否灵活，洗衣桶、脱水桶内有无零件脱落。 
　　3.转动洗衣旋钮，有无卡住现象，最终是否恢复到零位，再接上电源，打开洗衣旋钮，看运转是否正常，有无异声，打开脱水旋钮，看运转是否平稳，声音振动有无异常。掀起脱水盖板，看刹车是否迅速、平稳，脱水结束有无蜂鸣鸣叫。 
　　4.看排水管、电源线是否完好，安装是否牢固，再查看附件是否齐全。
　　全自动洗衣机：
　　全自动洗衣机从结构上分有波轮式、搅拌式、滚筒式。目前，国内市场上销售的大都是波轮式和滚筒式。全自动洗衣机是集洗涤、脱水于一体。并且能自动完成洗衣全过程的洗衣机，真正做到了它工作，您休息。全自动洗衣机有各种洗涤程序，可供您自由选择，工作时间可任意调节(洗涤0-16分钟，脱水0-5分钟)工作状态以及洗涤、脱水时间在面板上都有显示。能自动处理脱水不平衡(具有各种故障和高低电压自动保护功能)。工作结束或电源故障会自动断电。无需看管，确保安全，它还具有浸泡，手洗水流功能。目前，有的全自动洗衣机上还采用了模糊技术，即洗衣机能对传感器提供的信息进行逻辑推理，自动判别衣服质地，重量，脏污程度。从而自动选择最佳的洗涤时间、进水量、漂洗次数、脱水时间。并显示洗涤剂的用量，达到了整个洗涤时间自动化，使用方便，节能节水。波轮式全自动洗衣机的特点是洗净率高，但对衣服的磨损很大，随着人们生活水平不断地提高，丝绸、毛料等大步走进普通家庭。商家又适时地推出了滚筒洗衣机，它最大的优点是磨损率小，但洗净率比波轮式低，价格在4000元左右，是波轮式全自动洗衣机的一倍。
　　购买时注意事项：
　　(1)外壳有无划伤，擦伤，塑料件有无翘曲变形。
　　(2)接上电源，打开电源开关，按说明书上所示进行各程序运转性能试运转，看运转是否平稳，脱水时是否敲缸，声音振动有无异常。
　　(3)排水管、电源线是否安装牢固、完好，附件是否齐全。
　　滚筒洗衣机：
　　滚筒洗衣机由于具有低磨损、不缠绕、可洗涤羊绒、真丝织物以及容量大等诸多优点而成为当前国际上洗衣机市场的主要机型。无论从衣服的洗静度，对衣物的磨损度，使用寿命，还是各方面能耗的情况来看，滚筒洗衣机都要优于波轮洗衣机，所以，选购滚筒洗衣机已经成为现代家庭的一种趋势。目前市场上滚筒洗衣机的品牌较多，看上去似乎大同小异，其实，不同品牌的滚筒洗衣机，在其品质和功能上依然有差异，选购时务必仔细比较。通常滚筒洗衣机为前开门式，需要占用较大的空间，而我国家庭一般将洗衣机安置在面积不大的橱房或卫生间，因此使用很不方便。目前国内厂家研制出的顶开门式滚筒洗衣机不久前已经投放市场，所以消费者如果选购滚筒洗衣机，应该多加考虑顶开门式机型。
　　购买注意事项：
　　(1)打开包装，察看外观，观察整台机体的油漆是否光洁亮泽；门窗玻璃是否透明清晰，有无裂、刮痕；功能选择和各个旋钮是否灵活。如果没问题，可进行下一步骤试机。
　　(2)试机时，接上电源，先开启洗衣机的程控器，并置于匀衣档（即6档～7档）。这时，指示灯亮，机内滚筒开始转动，并处于间歇性的正反转工作状态。此时要注意噪音是否过大，同时，用手感觉一下机体的震动的情况。一般来说，震动越小，说明滚筒运转越平稳，质量可靠。再用手触摸机体右下侧排水泵位置，如有轻微震动，证明风叶已旋转，处于工作状态。
　　(3)当以上几项试验都完毕后，即可关机。但一定要在关机约一分钟后，再打开机门。而观察门封橡胶条是否有弹性也不应被忽视，如弹性不足，可能会造成水从门缝中渗漏。
　　切记！买滚筒洗衣机一定要买那种有比较完善的售后服务的产品，不能光是为了便宜，带来日后的麻烦。
