我国地球资源卫星的发展状况   
　　我国发射的“资源-I”号地球资源卫星是和巴西政府联合研制的。这是一种778公里太阳同步极地圆轨道卫星，绕地周期100.4分钟，每天14．35周，其中绕经我国上空3周，覆盖地球目标的重复周期26天。设计工作寿命两年。在我国三个地面站配合下，卫星传输的遥感图像可覆盖我国全部陆地、海域和大部分邻国的全部或大部领域，并可获取国外任一区域的地面图像信息，经地面加工处理成各种所需的图片，供用户使用。 
　　“资源-1”号地球资源卫星的星体外形是：一侧装有三块太阳电池阵组成的单翼太阳帆板的长方体，发射时的尺寸为2000×2280×3215(毫米)，飞行状态时的尺寸为2000×8440×3215(毫米)，总重1450公斤。星载遥测仪器是：CCD相机，地面多光谱分辨力：20米；红外多光谱扫描仪，地面分辨力：80米和160米。由于采用多光谱观察，对地观察范围大，数据收集快，有利于动态和快速监测。图像信息由无线电传输。 
　　这颗地球资源卫星的主要任务是：监测国土资源的变化；每年更新全国利用图；测量耕地面积；估计森林蓄积量；监测农作物长势、产量和草场载畜量及每年变化；监测自然及人为灾害，快速查清洪涝、林业、地震、风沙等破坏情况，估计损失，提出对策，对沿海经济开发、滩涂利用、水产养殖、环境污染等提出动态情报；勘探地下资源，圈定黄金、石油、煤炭和建材等资源区，监督资源的合理开发等。此外，还可快速收集气象、水文、水利、海洋、环境监测、地震监测和石油勘探等部门的数据。可见，这颗地球资源卫星的功能是多么齐全而广泛，作用明显而重大。 
　　我国从1975年11月26日首次发射返回式遥感卫星，到1990年已发射12颗，回收成功率达100%。这种卫星和“地球资源卫星”的性质是一致的，只是它工作寿命很短，只有5～8天，而可回收。它是小椭圆近地轨道，近地点175～210公里，远地点320～400公里，倾角为57～70度，周期90分钟。卫星观测覆盖区域在南北纬70度之间，覆盖面积约2000万平方公里，约为中国的两个版图之广。 
　　卫星直径2．2米，高3.14米，圆锥体，重1800～2100公斤，星载可见光照相机等遥感仪器。能获得大量对地观测照片，具有分辨力高、畸变小、比例尺适中等优点。可广泛应用于科学研究和工农业生产领域，其中包括国土普查、石油勘探、铁路选线、海洋海岸测绘、地图测绘、目标点定位、地质调查、电站选址，地震预报、草原及林区普查、历史文物考古等多个领域。
　　1992年8月9日下午4时，我国又发射了一颗新型科学探测和技术试验卫星，这是我国发射成功的第13颗返回式遥感卫星，工作寿命已延长到15天。 
   