                         电视是如何发明的？   
　　古语道：“秀才不出门，能知天下事”。其实，秀才仅凭借书报，并不能知道多少天下事，更无法知道刚刚发生甚至是正在进行的事情。 
　　今天可不同了，不仅有文化的“秀才”，而且所有的人，都可以不出门而知“天下事”了。书刊、报纸、广播、电视等，都是传播最新“天下事”的媒介和工具。它们当中最受人们欢迎的要数电视机了。它的问世，给人类生活带来了新的节奏和欢乐。那么，电视是谁发明的？又是怎样发明的呢？ 
　　1873年，工程师史密斯在实验中遇到这样一种奇怪的现象：他用硒改革海底电缆装置的时候，发现硒遇见阳光会像电池一样产生电，这是怎么回事，硒确实是不导电的呀？史密斯觉得莫名其妙，反复试验检查，确实如此。他百思不得其解，只得公开这一发现，让别人去研究。 
　　当时，人们认为除电池和发电机以外，再无他物能产生电。史密斯的发现吸引了科学家们。美国工程师肯阿里得到信息后，马上着手实验：他在两块金属板中间夹上硒，然后置于阳光下，发现这个特殊装置在阳光的照射下会出现弱电流。他把这个特殊装置取名为“光电池”。肯阿里继续实验后发现：光电池在强光下产生强电流，在弱光下产生弱电流。肯阿里觉得这一特性很有趣，随后，他想：“贝尔不是利用声音的大小可使电流发生变化这一特性发明电话的吗？”于是他大胆推理：“电话靠电流可以传送声音，那么用光电池的电流兴许可以把图像传送到远方呢。”
　　1875年，肯阿里研制成一个装置。他将报纸上面的照片用黑白点子组成图，把许多硒的小颗粒排在黑白点子图上，又找来一块板子，将小灯泡密集排在这块板上，而且使硒的小颗粒与小灯泡一一对应，并用导线连接起来。他想，若排在有硒粒的板子前，用灯光照射，黑点接收的光弱就会使硒产生弱电流，白点接收的光强就会使硒产生强电流，因此，与之对应的小灯泡便会有明有暗，也就会出现一幅绝妙的灯光图。尽管设计的指导思想是对的，但是，因为硒产生的电流太弱，灯泡根本不亮，所以，实验还是失败了。
　　一晃10年过去了，这一研究毫无突破，几乎被人遗忘了。波兰工程师尼布可突然想起了肯阿里的实验，便接着研究，并提出新的实验方案：用一块布满密集小孔的网板，在图案或是景物前旋转，让光从孔中穿过，当光照射到硒粒上时通过导线使远处的小灯泡发亮。远处的接收装置的原理也是这样的。当光网板在灯泡前旋转时，灯光就通过网板照射在白纸上，于是和发送部分相同的图案或景物就可以放映出来。 
　　经过两三年的努力，1887年他终于制作出这个装置。但因光电池的电流太弱，实验仍以失败而告终。看来，问题的关键是在增强光电池的电流。于是，科学家们转向光电池的研究。1912年，德国的那斯塔发明了光电管，光电管可根据光的强弱而转换成电流的强弱。果然，它比光电池的作用大多了。后经不断改进，到1924年，光电管已比经较完善，并被采用。而在此之前的1906年，美国科学家德福雷斯已发明了能把弱电流放大的三极管。这两项重要发明，又把电视的研究向前推进了一步。
　　就在科学家们竞相对电视进行研究的时候，有一个叫贝尔德的青年也加入了这一行列。贝尔德1888年出生于英国的英格兰，从小就有丰富的想象力。他想：既然马尼可能远距离发射并接收电报，那么发射并接收图像也应该是可能的。于是，他便开始了这方面的研究与实验。贝尔德发现，黑白分明而有层次的照片光亮度不同，如果靠近硒板放上这样的照片，然后移动光束依次照射这张照片，使之将光反射到硒板上，那么硒板便会因感光的强弱而产生出强弱不同的电流，贝尔德把这个过程称为“扫描”。扫描所产生的电流被送到发射机发出，接受机接收后便又把电波还原成明暗不同的图像。贝尔德又借用电影的原理，即每秒内连续变化多幅图像，人们的眼睛就会感到图像活动起来了。
　　在极其艰苦的条件下，通过贝尔德顽强地工作，终于在1925年研制成第一台电视机。这台电视机在伦敦一家商店里一天试播了三场，尽管图像模糊，画面跳动，但猎奇的观众仍把商店挤得水泄不通。贝尔德发明的电视机是十分简陋的。后来经过许多科学家不断研究改进，电视机的效果越来越好。现在各种电视机竟相争辉，大屏幕电视、投影电视、彩色电视、闭路电视、立体电视等相继出现。电视给我们的学习、工作、生活带来了不少方便和乐趣，人们从心里感谢研究电视的科学家们。  

