| 主页 > 产品信息 # 命令列表 EPSON ESC/P2控制代码 IBM PPDS 仿真控制码 您的打印机支持下面列出的EPSON ESC/P2控制代码和IBM PPDS仿真控制代码。 ## EPSON ESC/P2控制代码 只要在软件中选择EPSON ESC/P2打印机，就可以使用高级字体和图形。 常规操作： ESC@, ESC U 进纸： FF，LF，ESC 0，ESC 2，ESC 3，ESC +，CR 页面格式： ESC (C，ESC C，ESC C 0，ESC Q，ESC l，ESC (c，ESC N，ESC O 打印位置移动： ESC $, ESC \, ESC ( V, ESC ( v, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J 字体选择： ESC k, ESC x, ESC y, ESC X, ESC P, ESC M, ESC g, ESC p, ESC 4, ESC 5, ESC E, ESC F, ESC ! 字体增强： ESC W, DC 4, SO, DC2, SI, ESC w, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC ( -, ESC q 间距： ESC Space, ESC c, ESC ( U 字符处理： ESC t, ESC ( t, ESC R, ESC %, ESC &, ESC :, ESC 6, ESC 7, ESC ( ^ 位图： ESC * 条形码: ESC ( B 产品： ESC │ 回到顶部 ## IBM PPDS 仿真控制码 此打印机使用下面的命令仿真IBM支持的打印机。 常规操作: NUL, DC3, ESC j, BEL, CAN, DC1, ESC Q, ESC [ K, ESC U, ESC [ F 进纸: FF, LF, ESC 5, ESC A, ESC A (AGM*), ESC 0, ESC 1, ESC 2, ESC 3, ESC 3 (AGM*), CR, ESC ] 页面格式: ESC C, ESC C0, ESC X, ESC N, ESC O, ESC 4 打印位置移动： ESC d, ESC R, ESC D, HT, ESC B, VT, ESC J, ESC J (AGM*) 字体选择： DC2, ESC P, ESC :, ESC E, ESC F, ESC I, ESC [d, ESC [I 字体增强： DC4, SO, ESC SO, ESC W, ESC [ @, SI, ESC SI, ESC G, ESC H, ESC T, ESC S, ESC -, ESC _, ESC [ - 间距： BS, SP, ESC [\ 字符处理： ESC 6, ESC 7, ESC [ T, ESC ^, ESC \ 位图： ESC K, ESC L, ESC Y, ESC Z, ESC [ g, ESC * (AGM*) 条形码： ESC [f, ESC [p *交互图形模式（A.G.M.） *缺省设置模式中A.G.M.打开时有效。 回到顶部 |