| 主页 > 操作面板 # 使用操作面板 操作面板按钮和指示灯 您可控制打印机的简单操作--如换行、换页及进纸和退纸。 操作面板指示灯可显示打印机的状态。 ## 操作面板按钮和指示灯 1.换行/换页按钮 短按此按钮时，逐行进纸。 按住此按钮几秒时，退出单页纸或将连续纸前进到下一个页顶位置。 2.微调整 按住暂停按钮3秒钟后，打印机进入微调整模式。 在此模式中，您可以通过按下换行/换页 和进纸/退纸按钮以调整页顶和切纸位置。 参见使用微调整功能。 3.进纸/退纸按钮 装入单页打印纸。 如果已装入一页打印纸，则退出此页打印纸。 从备用位置装入连续纸。 如果已装入一页打印纸，反向送入连续纸到备用位置。 4.暂停按钮 暂时停止打印，再次按下此按钮时继续打印。 当按下此键3秒钟，打印机进入微调整模式。 当再次按下时，退出微调整模式。 5.暂停指示灯 打印机暂停时，此指示灯亮。 打印机处于微调整模式时，此指示灯闪烁。 6.缺纸指示灯 当选择的打印纸来源中没有打印纸或打印纸装入不正确时，指示灯亮。 当打印纸没有完成退出时此指示灯闪烁。 7.电源指示灯 打印机打开时此指示灯亮。 当发生故障错误时此指示灯闪烁。 回到顶部 |