| 主页 >故障排除程序 # 校准打印输出中的垂直线 如果您发现打印输出中的垂直线不能准确对齐，您可以使用打印机的双向调整模式解决这一问题。 双向调整期间，打印机打印三页校准图案：草体, 位图和LQ（信函质量）。 从每页选择最佳校准图案以对齐垂直线。 按照下列步骤进行双向调整。 注释：
要打印说明页和校准图案，您需要4张A4尺寸的单页纸或10英尺（推荐）的连续纸。 （请参见装入连续纸或装入单页纸可获得装纸的有关指导。） 如果使用单页纸，确认每次在打印机退出一张打印页时装入一张新的打印纸。 否则，您不能进行下一步骤。
| 当使用连续纸时，确保打印纸已装入且打印机已关闭。
注意：
每次关闭打印机后，都要至少等5秒钟才能再将其打开，否则会损坏打印机。
| 按住暂停按钮时，打开打印机。
打印机进入双向调整模式。 当使用连续纸时，打印机打印指导页和首套校准图案。
| 使用单页打印纸时，将打印纸装入到打印机。 打印机打印指导页和首套校准图案。
| 按照说明中的描述，将校准图案进行比较并使用换行/换页和进纸/退纸按钮选择最佳的校准图案编号。 电源，暂停和缺纸指灯显示此时选择的图案编号。
| 按下暂停按钮。 打印机打印下一套校准图案。
| 重复步骤3和4以选择并键入各套图案中最佳校准图案号码。
| 关闭打印机可退出双向调整模式。