| 主页 > 打印纸处理 # 连续纸与单页纸之间的切换 切换到单页纸 切换到连续纸 您可容易地在连续纸和单页纸之间进行切换，而无需从拖纸器上取出连续纸。 ## 切换到单页纸 按照下列步骤，将连续纸切换到单页纸：
| 当自动切纸功能打开时，打印机自动进纸到切纸位置。
| 撕下打印好的页。
注意：
一般在退纸之前切纸，退纸太多会造成夹纸。 请不要使用进纸/退纸按钮来退出标签。 标签容易从衬纸上脱落并造成打印机夹纸。 有关从走纸通道中取出标签的信息，参见切下和退出标签。
| 按下进纸/退纸按钮，连续纸退到备用位置。 打印纸仍然停留在拖纸器上，而不在进纸通道。
| 设置过纸控制杆到单页纸位置。
现在您可以从导纸器中装入单页纸。 有关详细信息，参见装入单页纸。 回到顶部 ## 切换到连续纸 按照下列步骤，将单页纸切换到连续纸：
| 如有必要，按下进纸/退纸按钮退出最后打印的单页纸。
| 确保按照在拖纸器中装入连续纸中的描述在打印机中装入连续纸。
| 设置过纸控制杆到拖纸器位置。
当打印机接收到数据时，打印机自动从备用位置进入连续纸到装纸位置。 回到顶部 |