使用方法

　　步骤1：打印和拍摄一个或多个校准模式。

　　工具箱的安装文件夹包含了两种模式*.pdf格式。

　　步骤2：创建一个新的校准项目

　　单击“文件>新项目”菜单并输入校准对象属性。

　　步骤3：添加校准模式图像

　　单击“对象检测>添加图像”菜单将一个或多个图像插入到项目中。

　　所有图像必须具有相同的分辨率。

　　步骤4：检测校准模式

　　单击“对象检测>检测所有”菜单，以检测每个图像的校准模式。

　　步骤5：校准相机

　　单击“校准>校准”菜单开始校准。

　　必须至少有3个图像来执行校准。